▣ 정보통신부고시 제2001-15호

무선설비규칙 제6조제3항 및 제18조의 규정에 의하여 무선설비의 공중선전력 측정과 산출방법 및 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법을 다음과 같이 고시합니다.

2001년 3월 12일

정보통신부장관

무선설비의공중선전력과전파응용설비의고주파출력측정및산출방법

제1조(목적) 이 고시는 무선설비규칙 제6조제3항 및 제18조의 규정에 의하여 무선설비의 공중선전력 측정 및 산출방법과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는 측정 및 산출방법은 전파법 제2조제5호의 규정에 의한 무선설비와 전파법 제58조의 규정에 의한 산업, 과학, 의료용 전파응용설비 등에 대하여 이를 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 전파법령이 정하는 바에 의한다.

제4조(무선설비의 공중선전력 측정 및 산출방법) 무선설비의 공중선전력의 측정 및 산출방법은 다음 각호와 같다.

1. 궤전선에 방향성 결합기를 삽입하여 진행파의 전력 및 반사파의 전력을  측정하여 그 차에 의해서 산출한다.

2. 저항변화법, 치환법 또는 □임피던스·브릿지□법에 의해서 공중선저항을 측정하여 이 값과, 공중선전류의 치를 제곱한 값과 곱하여 산출한다.

3. 공중선 회로에 전력을 공급하여 측정하는데 부적당한 경우에는 의사회로를 사용하여 전력을 치환하여 측정한다.

4. □보로메타□법에 의하여 측정한다.

5. 전 각항에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.

가. 공냉식, 수냉식의 진공관을 사용하는 경우에 있어서는 양극 손실을 복사계 또는 온도차에 의하여 측정하여 산출한다.

나. 비동조형의 궤전선을 가진 공중선을 사용하는 경우에는 특성 임피던스를 산출하여 이때 전선에 흐르는 고조파전류의 최대치와 최소치와의 곱에 의하여 산출한다.

다. 3,000□ 이상 23,000□이하의 주파수를 사용하는 경우에는 종단 양극 입력의 값에 다음 능률을 곱하여 산출한다.  무선전화의 송신장치를 가진 상태로서 무선전신의 송신에 사용하는 경우에는 무선전화의 능률을 준용한다.

⑴ 종단 C급 무선전신                                   60%

⑵ 양측파대를 사용하는 무선전화

□ 종단 C급 종단양극 변조방식                         60%

□ 종단 C급 종단양극차폐 격자동시 변조방식            40%

□ 종단 B급 저전력 변조방식                           30%

□ 종단 C급 제어격차 변조방식                         35%

□ 종단 C급 억제격차 변조방식                         30%

⑶ 단측파대를 사용하는 무선전화

□ 억압 반송파 저전력 변조방식                        50%

□ 증가 반송파 저전력 변조방식                        20%

제5조(고주파이용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법) 고주파이용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법은 다음 각호와 같다.

1. 통신설비

가. 저항변화법, 치환법 또는 임피던스·브릿지 법에 의하여 측정한 전송로의 저항에 전선로에 흐르는 고주파 전류의 자승을 곱하여 산출한다. 다만, 전선로에 전력을 공급하여 측정하는 것이 부적당한 때에는 의사회로를 사용하여 전력을 치환하여 측정한다.

나. 가호에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.

⑴ 고주파 증폭관을 사용하는 경우에 있어서는 종단관의 양극손실을 복사계로 측정한 것과 양극입력과의 차에 의하여 산출한다.

⑵ 비동조형 궤전선을 사용하는 경우에는 특성 임피던스를 산출한 것에 궤전선에 흐르는 고주파전류의 최대치와 최소치를 곱하여 산출한다.

2. 통신설비이외의 설비

가. 저항변화법, 치환법 또는 임피던스·부릿지 법에 의하여 측정한 부하 저항에 부하전류의 자승을 곱하여 산출한다. 다만, 부하에 전력을 공급하여 측정하는 것이 부적당한 때에는 의사회로를 사용하여 전력을 치환하여 측정한다.

나. 가목에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.

⑴ 부하에 전력을 공급하기 위하여 진공관을 사용하는 경우에 있어서는 종단관의 양극 손실을 복사 또는 온도차에 의하여 측정한 측정치와 진공관의 양극입력과의 차에 의하여 산출한다.

⑵ 비동조형 궤전선을 사용하는 경우에 있어서는 특성 임피던스를 산출한 것에 궤전선에 흐르는 고주파 전류의 최대치와 최소치를 곱하여 산출한다.

다. 가목 및 나목에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.

⑴ 진공관식에 있어서는 표준의 부하시에 종단 진공관의 양극전압에 양극전류를 곱한 것에 다음의 능률을 곱하여 산출한다.

□ 진공관의 양극에 가하여지는 전압이 직류인 때에는 50%

□ 진공관의 양극에 가하여지는 전압이 교류인 때에는 30%

⑵ 발전 동기식에 있어서는 발전동기에 공급되는 교류전압에 교류전류를 곱한것에 60%의 능률을 곱하여 산출한다.

부     칙

①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

②(다른 고시의 폐지) 다음 각호의 고시는 이를 폐지한다.

1. 체신부고시 제1992-149호('92. 12. 28) 고주파이용설비의고주파출력측정및산출방법

2. 정보통신부고시 제1998-54호('98. 3. 9) 무선설비의공중선전력의측정및산출방법