▣ 정보통신부고시 제2001 - 20호

전파법 제37조 및 무선설비규칙 제24조 제2항 제1호의 규정에 의하여 방송표준방식과 방송업무용 무선설비의 기술기준을 다음과 같이 고시합니다.

2001년 3월28일

정보통신부장관

방송표준방식및방송업무용무선설비의기술기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 전파법 제37조의 규정에 의한 방송표준방식과 무선설비규칙(이하 □규칙□이라 한다) 제24조 제2항 제1호의 규정에 의한 방송업무용 무선설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는  방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준은 방송을 행하는 방송국의 카메라· 마이크로폰 증폭기· 데이터방송용저작장치 또는 저장·재생장치의 출력단자에서 송신공중선까지의 범위(중계용과 연락망용을 제외한다)의 무선설비에 적용한다.

제3조(용어의 정의) ①이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. □위성방송□이라 함은 공중이 직접 수신할 수 있도록 할 목적으로 텔레비전, 라디오 및 데이터 등의 방송프로그램 신호를 인공위성의 송신설비를 이용하여 방송하는 것을 말한다.

2. □단파방송□이라 함은 4,000□내지 27,500□의 주파수대의 전파를 이용하여 행하는 방송을 말한다.

3. □디지털방송□이라 함은 방송신호를 디지털화하여 송신하는 방송을 말한다.

4. □텔레비전음성다중방송□이라 함은 음성신호 채널을 2개 이상으로 하여 방송하는 텔레비전 방송을 말한다.

5. □스테레오포닉 음성다중방송□이라 함은 텔레비전음성다중방송에서 음향에 입체감을 주기 위한 방송을 말한다.

6. □스테레오포닉방송□이라 함은 청취자에게 음성 기타 음향의 입체감을 주기 위하여 1개의 방송국에서 좌측신호 및 우측신호를 1개의 주파수의 전파로 동시에 전송하는 방송을 말한다.

7. □모노포닉방송□이라 함은 음성 기타 음향신호만으로 직접 주반송파를 변조하여 행하는 방송을 말한다.

8. □좌(또는 우)측 신호□라 함은 청취자의 좌(또는 우)측에 주세력을 갖는 음성신호를 전송하도록 배치한 단일 또는 조합 마이크로폰의 전기적 출력을 말한다.

9. □파이롯트 신호□라 함은 스테레오포닉 방송의 수신에 보조적 역할을 하도록 전송하는 신호를 말한다.

10. □주채널신호□라 함은 좌측신호와 우측신호의 합의 신호를 말한다.

11. □부채널신호□라 함은 좌측신호와 우측신호의 차의 신호로서 부반송파   를 진폭변조할 때 생긴 측파대를 말한다.

12. □프리엠파시스□라 함은 정상신호파를 그 주파수대의 한 부분에 대하여 다른 부분보다 특히 강하게 하는 것을 말한다.

13. □디엠파시스□라 함은 프리엠파시스를 행한 신호파를 정상신호파로 환원하는 것을 말한다.

14. □텔레비전방송 부가서비스□라 함은 텔레비전의 수직귀선소거기간과 기저대역내의 부반송파를 이용하여 디지털이나 아날로그 형태로 데이터 또는 가공된 정보를 전송하는 모든 서비스를 의미한다.

15. □페데스탈레벨□이라 함은 수평과 수직의 귀선을 소거하는 시간중에 삽입되는 신호파의 상단레벨로서 동기신호의 기준레벨이 되는 것을 말한다.

16. □백레벨□이라 함은 텔레비전의 화면이 백색이 되는 전기신호의 레벨을 말한다.

17. □흑레벨□이라 함은 텔레비전의 화면이 흑색이 되는 전기신호로서 전송계 전체를 통하여 보존함으로써 화면의 평균밝기를 충실하게 전할 수 있는 레벨을 말한다.

18. □주사□라 함은 화소의 휘도신호 또는 색신호(색상과 채도를 말한다)를 일정한 방법에 따라 화면에 조사(照査)하는 것을 말한다.

19. □필드□라 함은 화상을 구성하기 위해 위에서 아래로 1회 주사하는 것을 말하며 뛰어넘어 주사하는 경우에 한 화면은 2 필드로 구성된다.

20. □영상신호□라 함은 정지 또는 이동하는 사물의 순간적 영상을 전송하기 위하여 주사에 따라 발생되는 직접적인 전기적 변화를 말한다.

21. □동기신호□라 함은 영상을 동기시키기 위하여 전송하는 신호를 말한다.

22. □음성신호□라 함은 음성 또는 기타 음향을 전송하기 위하여 음성 또는 기타 음향에 따라 발생하는 직접적인 전기적 변화를 말한다.

23. □반송파□라 함은 신호파를 무선으로 운반시키기 위한 지속적인 주파수를 말한다.

24. □프로그램 채널□이라 함은 영상, 음성, 보조데이터로 구성되는 텔레비전 방송 서비스 채널과 단일 스트림으로 구성되는 데이터 서비스 채널을 말한다.

25. □MPEG(Moving Picture Experts Group)□라 함은 국제 표준화기구(ISO)와 국제전기표준화회의(IEC) 산하의 정보기술 표준화를 위한 합동기술위원회(JTC1)에 소속된 여러 기술분과 중 하나인 ISO/IEC JTC1/SC29/WG11을 말한다.

26. □8-VSB(vestigial side band) 전송 방식□이라 함은 3 비트로 구성된  8 레벨의 심볼들을 VSB로 변조하여 전송하는 방식이다.

27. □멀티채널 오디오□라 함은 좌측, 우측, 좌측 서라운드, 우측 서라운드, 중앙 및 저대역 효과 채널 등 최대 5.1 채널로 구성되는 오디오 신호를 의미한다.

28. □서비스 정보(SI:Service Information)□라 함은 수신기에서 프로그램 안내정보의 구성과 선택한 프로그램의 수신을 위한 위성 반송파와 영상, 음성, 데이터 스트림을 찾는데 필요한 정보를 의미한다.

29. □QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)□라 함은 데이터 전송시 전압의 크기를 똑같이 하고 위상을 45도, 135도, 225도, 315도의 4가지로 전송하는 방식을 의미한다.

30. □콘텐츠□라 함은 데이터 방송에서 사용되는 그림 파일, JAVA 프로그램, HTML 문서, xHTML 문서, 오디오, 비디오 등을 말한다.

31. □표현 언어□라 함은 데이터 방송 단말기 내부에서 콘텐츠를 화면 표시 장치로 보여주기 위하여 선언적 응용(declarative application)을 목적으로 작성된 소프트웨어 언어를 말한다.

32. □실행 언어□라 함은 데이터 방송 단말기 내부에서 콘텐츠를 화면 표시장치로 보여주기 위하여 절차적 응용(procedural application)을 목적으로 작성된 소프트웨어 언어를 말한다.

33. □응용 프로그래밍 인터페이스□라 함은 데이터 방송에서 사용되는 소프트웨어 내의 정보를 읽고 쓰는 등 입출력을 포함한 다양한 일을 하기 위하여 정의된 표준 규약을 말한다.

34. "ATSC-DASE(Advanced Television Systems Committee-DTV Application Software Environment)"라 함은 디지털TV 방송수신기의 응용소프트웨어 환경에 관한 표준을 연구하는 ATSC 산하의 전문가 그룹 및 그 규격을 말한다.

35. □DVB-MHP(Digital Video Broadcasting-Multimedia Home Platform)"라 함은 유럽의 DVB에서 데이터 방송을 위해 사용되는 콘텐츠의 제작형식과 수신기의 표현구조에 관하여 정의한 규격을 말한다.

②이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 전파법령이 정하는 바에 의한다.

제4조(예비장치) 방송국에는 방송중단사고를 예방하고 송신신호를 안정하게 공급하는데 필요한 예비송신장치 및 예비전원장치를 비치하여야 한다.

제5조(의사공중선) 방송국에는  송신기의 기기조정 및 시험을 하는데 필요한 의사공중선을 구비하여야 한다.

제2장 라디오 방송업무용 무선설비

제6조(표준(AM)방송용 무선설비) ①표준(AM)방송용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 변조도

가. 모노포닉방송을 행하는 송신장치 등은 적어도 95퍼센트까지 직선적으로 변조할 수 있을 것

나. 스테레오포닉방송을 행하는 송신장치 등은 동일한 좌측신호와 우측신호를 합한 신호에 의하여 적어도 95퍼센트까지 직선적으로 변조할 수 있을 것

2. 변조방식

가. 모노포닉 방송을 위한 변조는 진폭변조방식으로 할 것

나. 스테레오포닉 방송을 위한 변조는 모노포닉 방송과 양립성을 갖도록 하기 위하여 직교진폭변조방식으로 할 것

(1) 직교진폭변조는 음성신호의 좌측 신호와 우측신호의 합신호로 동위상반송파를 진폭변조한 출력과 좌측신호와 우측신호의 차신호 및 파이롯트신호와 90도의 위상차를 갖는 반송파를 직교진폭변조한 출력을 합성한 후 진폭변조분을 제거하여 위상편이(직교변조 위상각)만을 갖는 반송파를 만들어 재차 합신호에 의해서 진폭변조하는 방식으로 할 것

(2) 변조의 방정식은 다음과 같다.

[eqn: E=(1+M)cos(2□f_c t+□)]  □= tan-1(S+Psin2□fpt/1+M)

fc : 반송파의 주파수   fp : Pilot 신호의 주파수

M : 합신호(L+R)       S : 차신호(L-R)

L : 좌측신호,           R : 우측신호

P : Pilot신호           □: 직교변조 위상각

t :  시간

단 M, S, L, R, P는 반송파 전압에서 정규화된 값

3. 변조주파수

가. 모노포닉방송을 행하는 경우에 음성신호의 변조주파수는 5,000Hz      이내로 할 것

나.  스테레오포닉방송을 행하는 경우에 음성신호의 변조주파수는 7,500

Hz 이내로 할 것

4. 파이롯트 신호

가. 파이롯트 신호의 주파수는 25□(±)0.1□ 이내로 할 것

나. 파이롯트 신호에 의한 반송파의 최대 위상편이는 (±)0.05 라디안 이내로 할 것

5. (반송파의 위상편이) 좌측신호와 우측신호의 합신호 및 차신호에 의한 반송파의 최대위상편이는 (±)0.785라디안 이내로 할 것

6. 종합왜율

가. 모노포닉방송을 행하는 송신장치 등은 100Hz에서 5,000Hz까지의 변조주파수에 의하여 80퍼센트 변조를 한 때에 왜율의 변화가 5퍼센트 이내일 것

나. 스테레오포닉방송을 행하는 송신장치 등은 좌측신호와 우측신호에 100Hz에서 7,500Hz까지의 변조주파수에 의하여 좌측신호와 우측신호의 변조도를 각각 40퍼센트 또는 합한 신호의 변조도를 80퍼센트 변조를 한 때에 왜율의 변화가 5퍼센트 이내일 것

7. 신호대 잡음비

가. 모노포닉방송을 행하는 송신장치 등은 변조주파수 1,000Hz로서 80퍼센트의 변조를 하는 경우에 50데시벨 이상일 것

나. 스테레오포닉방송을 행하는 송신장치 등은 변조주파수 1,000Hz로서 80퍼센트의 변조를 하는 경우에 좌측신호와 우측신호를 합한 신호에 대하여 50데시벨 이상이어야 하며 좌측신호와 우측신호를 각각 40퍼센트의 변조를 하는 경우에 42데시벨 이상일 것

8. 종합주파수 특성

가. 모노포닉방송을 행하는 송신장치 등은 변조주파수 1,000Hz에 의하여 100□에서  5,000Hz까지 50퍼센트 변조한 경우를 기준으로 하며 그 편차가 (±)2데시벨을 초과하지 아니할 것

나. 스테레오포닉방송을 행하는 송신장치 등의 특성은 변조주파수가 400□인 동일한 좌측신호와 우측신호의 합신호에 의해 50퍼센트 변조를 한 경우를 기준으로 하거나 변조주파수가 400Hz인 좌측신호 또는 우측신호에 의해 각각 40퍼센트 변조를 한 경우를 기준으로 할 때 100□에서 7,500Hz까지의 편차는 별표 6의 허용범위 이내일 것

9. (좌 ·우 출력 레벨차)스테레오포닉방송을 행하는 송신장치 등은 100□에서 7,500Hz까지의 변조주파수에서 좌측신호와 우측신호의 입력단자에 동일한 신호를 입력하여 40퍼센트 변조를 한 경우에 출력된 우측신호와 좌측신호와의 레벨차는 (±)1.5데시벨 이내일 것

10. ( 좌 ·우 신호 분리도) 스테레오포닉 방송을 행하는 송신장치 등은 좌측신호와 우측신호 중 하나의 신호에 의하여 40퍼센트의 변조를 한 경우에 입력단자에 가한 신호의 출력레벨과 그 입력단자에 가하지 않은 신호의 출력레벨과의 비는 100□에서 7,500Hz까지의 변조주파수에서 20데시벨 이상이어야 할 것

11. 반송파의 진폭변동율

가. 모노포닉방송을 행하는 경우에 변조주파수 1,000Hz로서 0 퍼센트에 서 95퍼센트까지 변조할 때, 반송파의 전류진폭의 변동율은 5퍼센트 이내 일 것

나. 스테레오포닉방송을 행하는 경우에 1,000□의 변조주파수에 의한 동일 좌측신호와 우측신호를 합한 신호에 의하여 0 퍼센트에서 95퍼센트까지 진폭변조할 때, 반송파의 전류진폭의 변동율은 5퍼센트 이내일 것

12. (전계강도) 송신공중선으로부터 1파장(1□를 표준으로)이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 45도 마다 8지점, 지향성 공중선의 경우 30도 마다 12지점에서 전계강도를 측정하여 값이 허용치 이상일 것

(1) 0.1□미만 140[eqn: SQRT {P}]          (2) 0.1□이상 1□미만 180[eqn: SQRT {P}]

(3) 1□이상 5□미만200[eqn: SQRT {P}]    (4) 5□이상 50□미만250[eqn: SQRT {P}]

(5) 50□이상 300[eqn: SQRT {P}]          (6) P = 공중선전력(kW)

13. (공중선의 지향특성) 송신공중선으로부터 1파장(1□를 표준으로 )이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 30도 마다 12지점, 지향성 공중선의 경우15도 마다 24지점에서 전계강도를 측정하였을 때 허가 받은 수평지향특성 일 것

제7조(초단파(FM)방송용 무선설비) ①초단파(FM)방송용 무선설비의 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. (변조도) 송신장치 등은 적어도 100퍼센트까지 직선적으로 변조할 수 있을 것

2. 변조방식

가. 모노포닉방송을 하는 경우 주파수변조방식으로 하고 주반송파는 음성신호로 변조할 것

나. 스테레오포닉방송을 하는 경우에는 모노포닉방송의 경우와 양립성을 갖도록 하기 위하여 주파수변조방식으로 할 것

(1) 주반송파는 주채널 신호와 부채널 신호 및 파이롯트 신호로써 변조할 것

(2) 부채널 신호는 진폭변조방식으로 하고 변조 후 발생하는 부반송파를 억압하는 것으로 할 것

3. (변조주파수) 음성신호의 변조주파수는 15,000Hz 이내로 할 것

4. 파이롯트 신호

가. 파이롯트 주파수는 19kHz이고 허용편차는 (±)2□이내일 것

나. 스테레오포닉방송을 하는 경우 파이롯트 신호에 의한 주파수편이는 제5호 가목에 규정하는 최대주파수편이의 8퍼센트에서 10퍼센트 범위 이내일 것

다. (파이롯트신호와 부반송파의 위상오차) 스테레오포닉 방송을 행하는 경우에 부반송파가 시간축과 정(+)의 경사로 교차하는 점과 파이롯트신호가 그 시간축과 교차하는 점과의 위상오차는 (±)3도 이상을 벗어나지 아니하여야 하며, 또한 정(+)의 값의 다중신호는 주반송파의 정(+)의 주파수편이를 발생할 것

5. 최대주파수편이

가. 최대주파수편이는 (±)75kHz일 것

나. 스테레오포닉방송의 경우 좌측신호 또는 우측신호의 입력단자에 신호를 가하는 경우 주채널 신호에 의한 주반송파의 주파수편이와 부채널 신호에 의한 주반송파의 주파수편이는 동일한 것으로 하며 각각의 최대치는 제5호 가목에서 규정한 최대주파수편이의 45퍼센트를 넘지 않도록 할 것

6. (종합왜율) 송신장치 등은 각각의 변조 주파수에 대해 (±)75kHz의 주파수편이로 변조한 경우에 아래 표와 같을 것

변 조 주 파 수(□)	종 합 왜 율(퍼센트)
50 내지 100 100 내지 7,500 7,500 내지 15,000	3.5 이내 2.5 이내 3.0 이내

7. (신호 대 잡음비) 1,000□의 변조주파수에 의하여 최대주파수편이로 변조한 송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수특성의 회로에 의하여 디엠파시스를 행한 경우에 60데시벨 이상일 것

8. (종합주파수특성) 송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수특성의 회로에 의하여 프리엠파시스를 하여야 하며 별표 7-1에 정한 특성곡선과 같을 것

9. (좌 □ 우 신호레벨차) 송신장치 등은 좌측신호 및 우측신호의 입력단자에  동일한 신호를 가한 경우에 당해 장치의 출력단자에서 디엠파시스를 행한 좌측신호와 우측신호와의 레벨차는 50Hz에서 15,000Hz까지의 주파수에서 (±)1.5데시벨 이내일 것

10. (좌 □ 우 신호분리도) 스테레오포닉 방송을 행하는 송신장치 등은 좌측신호와 우측신호 중 하나의 신호에 의하여 주반송파에 (±)75kHz의 주파수편이로 변조한 경우에 입력단자에 가한 신호의 출력레벨과 그 입력단자에 가하지 않은 신호의 출력레벨과의 비는 50Hz에서 15,000Hz까지의 주파수에서 30데시벨 이상일 것

11. (잔류진폭변조잡음) 송신장치 등의 잔류진폭변조잡음(변조가 없을 때 반송파에 포함되는 진폭변조잡음을 말한다)은 1,000Hz의 변조주파수에 의하여 주반송파에 100퍼센트로 주파수변조를 한 경우의 출력레벨과 입력을 가하지 않은 경우의 직선검파 한 출력레벨과의 비가 50데시벨 이상일 것

12. 스테레오포닉 방송을 행하는 경우에 부반송파의 잔류분에 의한 주반송파의 편이는 제5호 가목에 규정하는 최대주파수편이의 1퍼센트를 넘지 아니 할 것

13. (편파면) 송신공중선은 그 발사전파의 편파면이 원형일 것. 다만, 정보통신부장관이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

14. 부반송파를 사용하는 초단파(FM)방송 부가서비스의 조건

가. 초단파(FM)방송 부가서비스의 부반송파에는 어떤 형태의 변조방식도 사용할 수 있을 것

나. 부반송파 기저대역은 다음의 조건에 만족할 것

(1)모노포닉 프로그램을 방송할 때, 다중 부반송파와 그들의 우세 측  파대는 20kHz에서 99kHz 사이에 있어야 하며, 주파수 배열은 별표 7-2와 같을 것

(2)스테레오포닉 프로그램을 방송할 때, 다중 부반송파와 그들의 우   세 측파대는 53kHz에서 99kHz 사이에 있어야 하며, 주파수 배열은 별표 7-3과 같을 것

(3)방송프로그램이 방송되지 않을 때, 다중 부반송파와 그들의 우세   측파대는 20kHz에서 99kHz 사이에 있어야 할 것

다. 부반송파 주파수편이

(1) 모노포닉 프로그램을 방송할 때, 모든 부반송파들의 산술적 합에  의한 주반송파의 주파수편이는 (±)75kHz로 규정한 최대주파수편이의 20퍼센트를 넘지 않도록 할 것

(2) 스테레오포닉 프로그램을 방송할 때, 모든 부반송파들의 산술 적합에 의한 주반송파의 주파수편이는 (±)75kHz로 규정한 최대주파수 편이의 20퍼센트를 넘지 않도록 할 것

(3) 방송프로그램이 방송되지 않을 때, 모든 부반송파들의 산술적 합에 의한 주반송파의 주파수편이는 (±)75kHz로 규정한 최대주파수편이의 20퍼센트를 넘지 않도록 할 것

(4) (1), (2), (3)항에서 기저대역 75kHz에서 99kHz 까지의 모든 부반

송파들의 산술적 합에 의한 주반송파의 주파수편이는(±)75kHz로

규정한 최대주파수편이의 10퍼센트를 넘지 않도록 할 것

(5) 다중 부반송파에 의하여 부가서비스를 방송할 경우에 모든 반송파의 산술적 합에 의한 주반송파의 주파수편이는 (±)75kHz로 규정한 최대주파수편이의 110퍼센트를 넘지 않도록 할 것

라. 다중 부반송파에 의한 스퓨리어스 발사는 억제되어야만 하고, 동일채널 및 인접채널의 초단파(FM)방송 또는 다른 초단파(FM)방송 부가서비스에 유해한 간섭을 일으키지 않아야 할 것

15. 방송 주파수배열

가. 부반송파 신호를 포함한 초단파(FM) 모노포닉방송의 주파수배열은 별표 7-2와 같을 것

나. 부반송파 신호를 포함한 초단파(FM) 스테레오포닉방송의 주파수배열은 별표 7-3과 같을 것

다. 초단파(FM) 모노포닉방송의 주파수배열은 별표 7-4와 같을 것

라. 초단파(FM) 스테레오포닉방송의 주파수배열은  별표 7-5와 같을 것

16. (실효복사전력 또는 전계강도) 송신공중선으로부터 100m이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 45도 마다 8지점, 지향성  공중선의  경우 15도 마다 24지점에서 전계강도를 측정하여 산출한 실효복사전력이 허용치 이내일 것

17. (공중선의 지향특성) 송신공중선으로부터 100m이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 30도 마다 12지점, 지향성 공중선의 경우 15도 마다 24지점에서 전계강도를 측정한 후 허가 받은 지향특성 일 것

제8조(단파방송용 무선설비) 단파방송용 무선설비의 기술기준은 표준(AM)방송용 무선설비의 기술기준을 준용한다.

제3장 텔레비전 방송업무용 무선설비

제9조(아날로그 지상파 텔레비전방송용 무선설비) 아날로그 지상파 텔레비   전방송용 무선설비의 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 변조

가. 영상신호 및 동기신호는 영상신호 반송파를 진폭 변조하는 것으로    할 것

나. 영상신호의 변조는 피사체의 휘도가 증가할 때 복사전력이 감소하    는 방식으로 할 것

다. 가호의 규정에 따라 진폭 변조되어 송신설비로부터 복사되는 영상전파는 별표 9-1의 잔류측파대 특성을 가지는 것이어야 할 것

라. 음성신호 반송파는 음성신호에 의하여 주파수 변조할 것

마. 영상신호의 변조도는 87.5퍼센트 이내일 것

2. 반송주파수

가. 영상신호 반송파의 주파수는 6,000kHz의 주파수대폭의 하한으로부터   1,250□ 높은 주파수로 할 것

나. 음성신호 반송파의 주파수는 영상신호 반송파의 주파수로부터 4,500   □ 높은 주파수로 하며 허용편차는 (±)1,000□이내 일 것

다. 칼라 텔레비전방송을 행하는 경우에 색신호(피사체의 색상 및 채도를 나타내는 신호를 말한다. 이하 같다) 부반송파의 주파수는 3,579.545□로 할 것. 이 경우에 허용편차는 (±)10Hz 이내 이어야 하고 매초 (±)0.1Hz를 초과하지 않을 것

3.  주사

가. 하나의 영상 주사선수는 525줄로 하고, 1줄씩 비월주사하는 것으로 할 것

나. 영상화면의 가로와 세로의 비는 4 : 3으로 할 것

다. 영상의 주사는 수평방향에 있어서는 좌로부터 우로, 수직방향에 있 어서는 위로부터 아래로 일정한 속도로 행하는 것으로 할 것

4. 영상신호

가. 칼라텔레비전 방송을 행하는 경우에 영상신호는 휘도신호(피사체의 휘도를 표시하는 신호를 말한다. 이하 같다)와 색신호로 구성되며 별표 9-2의 방정식(수상기에 동등이상의 효과를 주는 것을 포함한다)에 적합한 것으로 할 것

나. 페데스탈레벨은 반송파 최고레벨의 75퍼센트이어야 하며 허용편차는 (±)2.5퍼센트 이내 일 것

다. 백레벨은 반송파 최고레벨의 12.5퍼센트이어야 하며 허용편차는  (±)2.5퍼센트 이내 일 것

라. 흑레벨은 페데스탈레벨로부터 페데스탈레벨과 백레벨과의 차이에 대해 7.5퍼센트이어야 하며 허용편차는 (±)2.5퍼센트 이내일 것

마. 연속한 2필드를 보내는 동안에 동기신호 첨두치 변동이 평균치에 대   하여 가능한 한 (±)2.5퍼센트 이내일 것

바. 색신호의 진폭은 (±)15퍼센트 이내이고, 색신호의 위상은 (±)8도

이내로 유지하여야 할 것

5. 동기신호

가. 동기신호는 수직동기펄스, 수평동기펄스, 등화펄스 및 칼라버스트로 구성되며 칼라 텔레비전 방송을 행하는 경우에는 별표 9-3의 제1항 및 제2항의 기준을 따른다. 다만, 수상기에 동등이상의 효과를 주는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나. 동기신호는 전원 주파수에 대하여 비동기로 할 것

다. 칼라 텔레비전 방송을 행하는 경우에 수평동기펄스의 주파수는 색신호 부반송파 주파수의 2/455로 한다. 다만, 수상기에 동등이상의 효과를 주는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

라. 칼라 텔레비전 방송을 행하는 경우에 수직동기펄스의 주파수는 수평동기펄스의 주파수의 2/525로 할 것

마. 칼라버스트의 주파수는 색신호 부반송파의 주파수와 동일한 정현파로  할 것

6. 영상 송신장치

가. 색신호 부반송파의 주파수로 변조한 경우에 하측파대 강도는 200□의 주파수로 변조한 경우의 하측파대 강도에 대하여 (-)42데시벨 이하일 것

나. 4,750□의 주파수로 변조한 경우의 상측파대 강도는 200□의 주파수로 변조한 경우의 상측파대 강도에 대하여 (-)20데시벨 이하일 것

다. 1,250□이상의 단일 주파수로서 변조한 경우의 하측파대 강도는 200   □의 주파수로서 변조한 경우의 하측파대 강도에 비하여 (-)20데시   벨 이하일 것

라. 색신호 부반송파의  주파수의 변조한 출력은 200□의 주파수로 변조한 경우의 출력에 대하여 6(±)2데시벨 이내이고, 2,100□ 에서 4,180□까지의 변조 주파수 출력은 (±)2데시벨 초과하는 변동이 있어서는 아니 될 것

마. 영상송신장치에 있어서 잔류측파대 여파기 후단의 공중선전송로에서  직선검파하여 측정한 송신기의 종합감쇠 특성은 아래의 이상적 특성곡선으로부터 다음 값의 범위 내이어야 할 것

(1) 500□   에서는  -2dB

(2) 1,250□ 에서는  -2dB

(3) 2,000□ 에서는  -3dB

(4) 3,000□ 에서는  -4dB

(5) 4,000□ 에서는  -6dB

검 파 출 력 (dB)
	200 750 1,250 4,200 4,500 변조주파수(kHz)

바. 상기 특성 중 750□ 에서 1,250□ 간을 제외한 각 지점 간의 곡선은 실제적으로 평활 하여야 할 것. 이 경우 송신기 출력단에 순수한 저항성 의사부하를 연결한  상태에서 측정할 것

7. 직선성 왜곡

가. 칼라 텔레비전 방송에서 휘도 신호 및 색신호 부반송파를 변조하는 신호는 0.05마이크로초 이내의 차로 유지하여야 할 것. 이 경우에 이들 신호의 각각의 성분에 대하여도 동일하여야 할 것

나. 영상 송신장치의 포락선 파형의 지연시간 특성은 50kHz에서 200□까지의 지연시간 평균치를 기준으로 한 경우에 3,000□까지는 0마이크로초이고 3,000□에서 4,180□까지는 직선적으로 변화하되 3,580□에서 (-)0.17마이크로초 일 것

다. 제7호 나목의 경우 포락선 지연시간의 허용편차는 3,580□에서 (±)0.05마이크로초이고 2,100□까지 (±)0.1마이크로초가 되도록 직선적으로 증가하며 2,100□에서 200□까지는 (±)0.1마이크로초로 유지할 것. 또한 3,580□에서 4,180□까지 직선적으로 증가하되 4,180kHz에서 (±)0.1마이크로초 일 것

라. 단시간 파형왜곡은 수직 윤곽 부위를 선명하게 하기 위하여 (±)5퍼센트 이내일 것

마. 라인시간 파형왜곡은 화면의 수평 방향으로 밝기변화와 또는 번짐현상을 양호하게 하기 위해 (±)2퍼센트 이내일 것

바. 직선성 파형왜곡 성분이 K-계수에 영향을 적게 하기 위하여(±)2퍼센트 이내일 것

사. 필드시간 파형왜곡은 필드시간 동안에 기울기는 (±)2퍼센트 이내일 것

8. 비직선성 왜곡

가. 휘도 성분의 크기 변화에 따른 색도 성분의 위상 변화량은 (±)10   도 이내일 것

나. 휘도 성분의 크기 변화에 따른 색도 성분의 진폭변화량은 (±)15퍼센  트 이내일 것

다. 휘도성분의 크기 변화에 따른 휘도 이득의 변화량은 (±)7퍼센트 이  내일 것

9. 음성신호

가. (최대주파수 편이) 음성신호에 의한 주파수 변조의 최대주파수 편이는 (±)25kHz로 할 것

나. (종합주파수특성) 50Hz에서 15,000Hz까지 최대주파수 편이의 50퍼센트로 변조한 송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수특성의 회로에 의하여 프리엠파시스를 하여야 하며 별표 7-1에 정한 특성곡선과 같을 것. 다만, 동등한 특성을 가지는 경우에는 그러하지 아니한다.

다. (종합왜율) 50Hz에서 15,000Hz까지  최대 주파수편이로 변조한 송신

장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수특성의

회로에 의하여 디엠파시스를 행한 경우에 5퍼센트 이하일 것

라.  (신호대 잡음비) 변조주파수 1,000□에 의하여 최대 주파수편이로

변조한 송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수특성의 회로에 의하여 디엠파시스를 행한 경우에 50데시벨 이상일 것

10. 음성다중방송

가. (반송주파수) 제2음성신호 반송파(텔레비전 음성다중방송을 하기 위하여 부가되는 음성신호 반송파를 말한다. 이하 같다)의 주파수는 제2호 가목에서 정한 영상신호 반송파의 주파수보다 제5호 다목의 수평동기 펄스 주파수(이하 □수평동기 펄스 주파수□라 한다)의 300.25배 높은 주파수로 할 것

나. 제어신호

(1) 제어신호(텔레비전음성다중방송의 수신에 보조적 역할을 하기 위한 신호를 말한다. 이하 같다)의 주파수는 스테레오포닉 음성다중방송일 경우에 수평동기 펄스 주파수의 1/105배로 하고, 2음성 다중방송일 경우에는 수평동기 펄스주파수의 1/57배로 할 것

(2) 제어신호 부반송파의 주파수는 수평동기 펄스 주파수의 3.5배이고 주파수의 허용편차는 (±)5Hz로 할 것

(3) 제어신호 부반송파는 제어신호에 의하여 진폭변조로 하고, 그 변조도는 50%로 할 것

다. 변조신호

(1) 제1음성신호 반송파(제2호 나목의 음성신호 반송파를 말한다. 이하 같다)의 변조신호는 스테레오포닉 음성다중방송을 행하는 경우에는 좌측신호와 우측신호의 합신호일 것

(2) 제2음성신호 반송파의 변조신호는 스테레오포닉 음성다중방송을 행하는 경우에는 좌측신호와 우측신호의 차 신호이고 2음성다중방송(스테레오포닉 음성다중방송 이외의 텔레비전 음성다중방송을 말한다. 이하 같다)을 행하는 경우에는 부가되는 음성신호와 제어신호 부반송파일 것

라. 최대주파수편이

(1) 2음성다중방송을 하는 경우에 제1음성신호에 의한 반송파의 최대주파수편이는 (±)25kHz이고, 제2음성신호의 반송파는 주파수변조이며 제2음성신호에 의한 최대주파수편이는 (±)25kHz이며 제어신호 부반송파에 의한 최대주파수편이는 (±)2.5kHz(허용편차 ±0.5□)일 것

(2) 스테레오포닉 음성다중방송을 하는 경우에 제1음성신호에 의한 반송파의 최대주파수편이는 (±)12.5kHz이고, 제2음성신호에 의한 최대주파수편이는  (±)12.5kHz이며 제어신호 부반송파에 의한 최대주파수편이는 (±)2.5kHz일 것

마. (종합주파수특성곡선) 송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진

임피던스 주파수특성의 회로에 의하여 프리엠파시스를 한 경우에

별표 7-1에 정한 특성곡선과 같을 것

바. (종합왜율) 50Hz에서 15,000Hz까지  최대 주파수편이로 변조한

송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수

특성의 회로에 의하여 디엠파시스를 행한 경우에 5퍼센트 이하일 것

사. (신호대 잡음비) 변조주파수 1,000□에 의하여 최대 주파수편이로

변조한 송신장치 등은 75마이크로초의 시정수를 가진 임피던스 주파수특성의 회로에 의하여 디엠파시스를 행한 경우에 50데시벨 이상일 것

아. (혼변조) 제1음성신호반송파의 주파수와 제2음성신호반송파의 주파수와의 차의 주파수에 의한 혼변조파 발사의 평균전력은 제1음성신호반송파와 제2음성신호 반송파의 무변조시 제1음성신호반송파 주파수보다 224.2□ 낮은 주파수와 제2음성신호 반송파의 주파수보다 224.2□ 높은 주파수에서 각각 영상신호 반송파의 전력보다 50dB 이상 낮은 값이어야 할 것

자. (신호분리도) 송신장치의 제1음성신호 및 제2음성신호에 따라 제1음성신호반송파와 제2음성신호반송파에 규정된 최대주파수 편이를 가한 경우에 각각 50Hz 내지 15,000Hz 범위 안의 어떤 주파수에 있어서도 다음의 값 이상이어야 할 것

(1) 스테레오포닉 음성다중방송일 때 30dB (2) 2음성다중방송일 때 55dB

11. 음성송신설비의 실효복사전력

가. 모노포닉방송의 경우 음성반송파의 실효복사전력은 영상반송파의 영상송신설비의 실효복사전력의 10퍼센트 이상 30퍼센트 이하일 것

나. 제1음성신호반송파 및 제2음성신호반송파의 실효복사전력은 각각 텔레비전 영상신호 반송파 실효복사 전력의 5퍼센트와 1퍼센트로 할 것

12. (편파면) 송신공중선은 그 발사전파의 편파면이 수평일 것. 다만, 정보통신부장관이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

13. (실효복사전력 또는 전계강도) 송신공중선으로부터 100m이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 45도 마다 8지점, 지향성  공중선의  경우 30도 마다 12지점에서 전계강도를 측정하여 산출한 실효복사전력이 허용치 이내일 것

14. (공중선의 지향특성) 송신공중선으로부터 100m이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 30도 마다 12지점, 지향성  공중선의  경우 15도 마다 24지점에서 전계강도를  측정한 후 허가 받은 지향특성 일 것

15. 텔레비전방송 부가서비스의 기술적 조건은 다음 각목에 적합할 것

가.  텔레비전방송 부가서비스가 제공할 수 있는 서비스는 문자정보, 고   스트 제거 기준신호, 프로그램 관련 정보, 자막방송, 인터넷 정보,    컴퓨터 소프트웨어와 데이터 전송을 포함하며 새로운 서비스의 개   발에 따라 추가될 수 있다. 텔레비전방송 부가서비스는 서비스

제공자가 선택하여 실시할 수 있다.

나. 주파수대역폭

텔레비전방송 부가서비스에 사용하는 주파수대역폭은 동일 채널의      6MHz이내로 할 것

다. 변조

(1) 부가서비스 신호는 모든 방식으로 변조될 수 있을 것

(2) 수직귀선소거기간을 이용하는 경우 신호의 크기는 70IRE 이내로     할 것

라. 동기신호

(1) 텔레비전영상동기신호는 수직동기 펄스, 수평동기 펄스, 등화 펄     스 및 색신호 부반송파로 구성되며 별표 9-4와 같을 것

(2) 수평동기 펄스 주파수는 제2호다목에서 규정하는 색신호 부반송      파 주파수의 2/455인 15,734.264±0.044Hz로 할 것

(3)   수직동기 펄스 주파수는 수평동기 펄스 주파수의 2/525인            59.94Hz로 할 것

마. 데이터의 삽입위치

수직귀선소거기간을 이용하는 텔레비전방송 부가서비스에서 데이터     를 삽입할 수 있는 라인은 10H ∼ 21H와 273H ∼ 284H로 할 것

바. 간섭

(1) 텔레비전방송 부가서비스의 실시로 인하여 동일 채널 또는 인접     채널의 텔레비전 영상 또는 음성에 어떠한 품질 저하도 주어서는     아니 될 것

(2) 디지털 데이터 펄스는 정상 주파수대역폭에 에너지가 분포 되도      록 정형화되어야 할 것

제10조(디지털 지상파 텔레비전방송용 무선설비) 디지털 지상파 텔레비전방송용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방송신호는 영상, 음성, 보조데이터로 구성되는 텔레비전 프로그램 신 호 또는 데이터 방송을 하는 데이터 신호로 구성될 것

2. 방송신호의 표현 형식

가. 영상은 다음과 같은 신호를 사용하여 부호화 할 것

(1) 영상신호의 표현 형식은 "지상파 디지털 텔레비전방송 송수신 정합표준"에서 규정하는 조건에 적합할 것

(2) 휘도 신호와 색차 신호의 표본당 비트 수는 8로 할 것

(3) 영상 신호의 형식은 휘도 신호(Y) 블록 4개와 색차 신호(Cb, Cr) 블록 각 한 개씩으로 구성된 4:2:0 형식으로 할 것. 이 경우 블록은 수평x수직으로 8x8 화소로 구성된 매트릭스를 말하는 것일 것

나. 음성은 다음과 같은 신호를 사용하여 부호화 할 것

(1) 음성 신호의 대역은 3Hz 이상 20,000Hz 이하로 할 것. 이 경우 저대역효과(LFE: Low Frequency Enhancement)채널 음성 신호의 대역은 3Hz 이상 120Hz 이하로 할 것

(2) 음성의 서비스 유형은 "지상파 디지털 텔레비전방송 송수신 정합 표준"에서 규정하는 조건에 적합할 것

(3) 음성 채널의 수는 5.1채널이며 이 가운데 한 채널 이상을 선택하여 오디오 채널을 구성할 것

(4) 음성 신호의 표본화 주파수는 48,000Hz로 할 것

(5) 음성 신호의 표본당 비트 수는 16 이상, 24 이하로 할 것

3. 영상 신호의 압축 조건

가. 프로그램 채널당 영상 부호화 목표 비트율은 최대 19.4Mbps로 할 것

나. 부호화 기본 알고리즘은 MPEG-2 MP@HL 또는 MPEG-2 MP@ML을 따를 것. 이 경우 부호화 알고리즘의 정의 등은 MPEG-2 국제표준인 ISO/IEC 13818-2를 따를 것

다. 영상과 관련된 자막 데이터 등 영상 보조 데이터의 비트율은 최대9600bps로 할 것

4. 음성 신호의 압축 조건

가. 음성 부호화 목표 비트율은 최대 512Kbps로 할 것

나. 음성 부호화 기본 알고리즘으로는 AC-3(돌비 디지털) 방식을 사용할 것

5. 다중화는 다음 조건에 만족할 것

가. 영상·음성·데이터방송 신호 및 시스템정보 스트림을 하나의 전송  스트림으로 다중화하며, 다중화의 기술적 조건은 MPEG-2 국제 표  준인 ISO/IEC 13818-1을 따를 것

나. 전송채널(6MHz대역)은 하나의 HDTV 프로그램 채널 또는 하나 이상의 SDTV 프로그램 채널을 포함하여 구성할 것

6. 프로그램 채널을 구성하는 각 스트림 단위로 제한수신 기능을 부가할수 있을 것

7. 오류정정

가. 오류 정정을 위해 리드-솔로몬 부호(Reed-Solomon Code)와 격자 부호변조(Trellis Coded Modulation)방식을 사용할 것

나. 오류 분산 방법은 길쌈 인터리빙(Convolutional Interleaving)방식과 격자 부호 세그먼트 인터리빙 방식으로 할 것

8. 변조 및 송신조건은 다음 조건에 만족할 것

가. 변조방식은 8-VSB 방식으로 할 것

나. 전송 속도는 10.762M symbols/sec로 할 것

다. 변조된 신호의 채널 당 주파수 대역폭은 6MHz로 할 것

라. 펄스 정형 필터는 제곱근 레이즈드 여현 필터(root-raised cosine filter)를 사용할 것

마. 데이터신호와 동기신호 심볼에는 직류 레벨의 파일럿 신호를 더할 것

바. VSB 전송 데이터 프레임의 구조

(1) VSB 전송 데이터 프레임은 2개의 데이터 필드로 이루어지며 각각은 데이터 세그먼트로 구성될 것

(2) 데이터 세그먼트와 데이터 필드의 시작점에 세그먼트 동기 신호와 필드 동기 신호를 각각 삽입할 것

(3) 동기신호의 형식은 "지상파 디지털 텔레비전방송 송수신 정합표준"에서 규정하는 조건에 적합할 것

사. 송신장치의 기술적조건

(1) 대역외 발사강도는 별표 10-1과 같이 500KHz의 분해대역폭(RBW)  로 측정한 경우에 채널경계로부터 500KHz까지는 47dB이하이고 채널경계로부터 500KHz에서 6MHz까지는 11.5(□f+3.6)dB이하일 것 이 경우 □f는 채널경계로부터의 주파수차(MHz)를 말한다.

(2) 신호대 잡음비는 등화를 행하지 아니한 경우에 27dB이상일 것

(3) 위상잡음은 20kHz에서 헤르츠당 -104dBc이하일 것

(4) 주파수응답특성은 6MHz 대역내에서 ±0.5dB이내일 것

(5) 첨두전력대 평균전력비는 별표 10-2의 허용범위 이내일 것

9. (편파면) 송신공중선은 그 발사전파의 편파면이 수평일 것. 다만, 정보통신부장관이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

10. (실효복사전력 또는 전계강도) 송신공중선으로부터 100m이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 45도 마다 8지점, 지향성  공중선의  경우 30도 마다 12지점에서 전계강도를 측정하여 산출한 실효복사전력이 허용치 이내일 것

11. (공중선의 지향특성) 송신공중선으로부터 100m이상 떨어진 전방에 장애물이 없는 공간의 지점에서 무지향성 공중선의 경우 30도 마다 12지점, 지향성  공중선의  경우 15도 마다 24지점에서 전계강도를  측정한 후 허가 받은 지향특성 일 것

12. 이 기준에 규정되지 않은 디지털 지상파방송업무에 대한 기술적 특성은 국제전기통신연합(ITU)에 규정된 조건을 따를 것

제11조 (디지털 위성방송용 무선설비) 디지털 위성방송용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 이 조에서 규정한 기술기준은 11/12GHz 대역의 디지털 위성방송용 무    선설비에 대하여 적용할 것

2. 방송신호의 구성은 다음과 같을 것

가. 방송신호는 비디오 및 오디오로 구성되는 텔레비전 프로그램 신호,    오디오로 구성되는 오디오 프로그램 신호 또는 데이터 신호로 구성되   며 각 신호는 보조  데이터를 포함할 수 있을 것

나. 그 외 방송신호는 비디오, 오디오, 데이터 등의 여러 조합으로 프로그   램 신호를 구성할 수 있을 것

3. 비디오 신호의 포맷은 다음 각 호와 같을 것

가. 비디오 신호는 SDTV급 또는 HDTV급을 수용할 것. SDTV의 해상도는 화면의 가로×세로가 최대 720×480이고, HDTV의 해상도는 화면의 가로×세로가 최대 1920×1080일 것

나. 표본화 비트수는 8 비트 또는 10 비트로 할 것

4. 오디오 신호의 포맷은 다음 각 호와 같을 것

가. 오디오 신호는 스테레오 또는 멀티 채널 오디오를 수용할 것

나. 표본화 비트수는 최대 24 비트로 할 것

5. 데이터 신호의 포맷은 다양한 서비스를 수용할 수 있을 것

6. 비디오 신호 및 오디오 신호의 압축조건은 다음과 같을 것

가. SDTV급 비디오 신호의 압축 기본 알고리즘은 ISO/IEC13818-2 (MPEG-2 Video)의 MP@ML을 따르고, 압축된 비디오 신호의 최대 비트율은 15Mbps로 할 것

나. HDTV급 비디오 신호의 압축 기본 알고리즘은 ISO/IEC13818-2 (MPEG-2 Video)의 MP@HL을 따르고, 압축된 비디오 신호의 최대 비트율은 80Mbps로 할 것

다. 오디오 신호의 압축 기본 알고리즘은 ISO/IEC 13818-3(MPEG-2         Audio) 방식을 따르고, 압축된 오디오 신호의 최대 비트율은              1066Kbps로 할 것

7. 다중화 조건은 다음과 같을 것

가. 다중화 방식은 ISO/IEC 13818-1(MPEG-2 System)을 따를 것

나. 서비스 정보의 처리는 DVB SI(EN 300 468)를 따를 것

다. 제한수신 기능은 ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 System)을 따를 것

8. 오류정정부호 및 방식은 다음과 같을 것

가. 오류정정을 위한 방식은 리드-솔로몬 부호와 길쌈 부호를 연결한 연접 부호방식을 사용할 것

나. 오류분산 방법은 길쌈 인터리빙 방식을 사용할 것

9. 변조 및 송신 조건은 다음과 같을 것

가. 변조방식은 QPSK 방식으로 할 것

나. 펄스정형 필터의 롤-오프 계수는 0.35이내로 할 것

10. 이 기준에 규정되지 않은 디지털 위성방송에 대한 기술적 특성은 국제   전기통신연합(ITU)에 규정된 조건을 따를 것

제12조(데이터방송용 무선설비) 데이터방송용 무선설비의 임시 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 이 조에서 규정한 기술기준은 디지털 지상파 텔레비전방송(이하 "지상파방송"이라 한다) 및 11/12GHz 대역의 디지털 위성방송(이하 "위성방송"이라 한다)을 위한 데이터방송용 무선설비에 대하여 국제표준이 확정되어 국내에서 효력이 발생할 때까지 적용할 것

2. (표현언어) 지상파방송 및 위성방송의 데이터방송을 위한 표현 언어를 사용하는 경우에 표현언어는 xHTML을 사용하여야 하며 □데이터방송서비스잠정표준□에서 규정하는 조건에 적합할 것

3. (실행언어) 지상파방송 및 위성방송의 데이터방송을 위한 실행 언어를 사용하는 경우에 실행언어는 JAVA를 사용하여야 하며 □데이터방송서비스잠정표준□에서 규정하는 조건에 적합할 것

4. (응용 프로그래밍 인터페이스) 지상파방송 및 위성방송의 데이터방송을 위한 응용 프로그래밍 인터페이스는 □데이터방송서비스잠정표준□에서 규정하는 조건에 적합할 것

5. (콘텐츠 형식) 지상파방송 및 위성방송의 데이터방송을 위한 콘텐츠는 다음과 같은 형식을 따를 것

가. 지상파방송

(1) 그래픽 콘텐츠는 JPEG(Joint Photographic Experts Group)과 PNG(Portable Network Graphics) 형식을 따라야 하며 각각 또는 조합하여 사용할 것

(2) Non-streaming 비디오 콘텐츠는 MNG(Multiple Network Graphics) 형식을 따를 것

(3) Non-streaming 오디오 콘텐츠는 8bits PCM 형식을 따를 것

나. 위성방송

(1) 그래픽 콘텐츠는 JPEG과 PNG형식을 따라야 하며, 콘텐츠 내용에 따라 GIF(Graphics Interchange Format) 형식을 사용할 수 있다. 또한 JPEG, PNG, GIF 형식은 각각 또는 조합하여 사용할 것

(2) Non-streaming 비디오 콘텐츠는 MPEG-2 I-frames와 MPEG-2 Video drips 형식을 따라야 하며 각각 또는 조합하여 사용할 것

(3) Non-streaming 오디오 콘텐츠는 MPEG-1 오디오 (Layer 1과 Layer 2) 형식을 따를 것

6. (문자) 지상파방송 및 위성방송의 데이터방송을 위한 콘텐츠에 사용되는 문자는 ISO/IEC 10646-1 (Universal Multiple-Octet Coded Character Set)에 규정된 형식을 따를 것

7. (전송프로토콜) 지상파방송 및 위성방송의 데이터방송을 위한 전송 프로토콜은 □데이터방송프로토콜표준□에서 규정하는 조건에 적합할 것

8. (공통적용사항) 이 기준에 규정되지 않은 데이터방송업무에 대한 기술적 특성은 지상파방송의 경우에는 ATSC-DASE, 위성방송의 경우에는 DVB-MHP에서 규정하는 조건에 적합할 것

부    칙

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

2. (다른 고시의 폐지) 다음 각호의 고시는 이 고시의 시행과 동시에 폐지한다.

가. 체신부고시 제1994-38호(□94.6.1) : 표준방송의스테레오포닉방송송신의 표준방식

나. 정보통신부고시 제1999-83호(□99.10.2) : 초단파방송의송신표준방식

다. 정보통신부고시 제1998-56호(□98.3.9) : 텔레비전방송용의영상송신장치의종합주파수특성

라. 체신부고시 제46호(□85.1.26) : □텔레비전□방송에관한송신의표준방식

마. 정보통신부고시 제1998-139호(□98. 12.19) : 텔레비전방송부가서비스에관한송신의표준방식

바. 정보통신부고시 제1998-130호(□98.11.5) : 지상파디지털텔레비전방송에관한표준방식

사. 정보통신부고시 제2000-11호(□00.1.31) : 디지털위성방송표준방식

3. (경과조치) 이 고시 시행 이전에 무선설비 형식검정에 합격 및 형식등록하거나 무선국허가를 받아 운용중에 있는 무선설비는 이 고시에 적합한 것으로 본다.

4. (경과조치) 이 고시 시행 이전에 형식검정(형식등록)의 신청을 하거나 형식검정(형식등록)을 위한 시험 신청을 한 무선설비에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

[별표 6 ]

스테레오포닉방송의 종합주파수특성 허용범위

[별표 7-1]

표준프리엠파시스곡선

[별표 7-2]

부반송파 신호를 포함한 초단파(FM) 모노포닉방송의 주파수배열

[별표 7-3]

부반송파 신호를 포함한 초단파(FM) 스테레오포닉방송의 주파수배열

[별표 7-4]

초단파(FM) 모노포닉방송의 주파수배열

[별표 7-5]

초단파(FM) 스테레오포닉방송의 주파수배열

[별표 9-1]

영상전파의 잔류측파대 특성

[별표 9-2]

칼라텔레비전방송을 하는 경우의 영상신호방정식

칼라텔레비전방송을 하는 경우의 영상신호방정식

EM = EY' + {EQ' + sin(□t + 330) + EI' cos(□t + 330) }

EQ' = 0.41 (EB' - EY') + 0.48(ER' - EY')

EI' = -0.27(EB' - EY') + 0.74(ER' - EY')

EY' = 0.30ER' + 0.59EG' + 0.11EB'

주 1. EM은 영상신호 전압

2. EY'는 휘도신호 전압

3. { }는 색신호 전압

4. ER', EG', EB'는 각각 화소를 주사하였을 때 발생하는 적색, 녹색 및 청색의 각 신호 전압을 □감마□ 보정한(수상관의 적색, 녹색 및 청색에 대한 휘도는 □그리드□에 인가되는 각각의 신호 전압의 □감마□승에 비례하므로 피사체의 휘도가 정확히 재현되도록 송신측에서 각각의 신호전압  ER, EG 및 EB를 각각의 치의 □감마□ 분지 1승으로 조정하는 것을 말한다) 전압이며 CIE 표색계(국제조명위원회에서 재정한 평면 좌표에 의한 색채의 정략적 표시 방법을 말한다)에서 다음에 게재하는 X 및 Y의 치를 갖는 적색, 녹색 및 청색을 3원색으로 하고 □감마□의 치를 2.2로 하는 수상관에 적합한 것으로 본다.

구 분	X Y
적 색	0.67 0.33
녹 색	0.21 0.71
청 색	0.14 0.08

5. 색신호 전압은 제4항에 규정한 바에 적합하여야 하며 백색의 피사체에 대하여도 영이 되어야 한다.

6. □는 색신호 부반송파 주파수의 2□배로 한다.

7. sin(□t + 00)의 위상은 □칼라바스트□의 위상에 대하여 180도로 한다.

8. EQ' 및 EI'는 다음에 게기하는 주파수 특성에 의하여 대역 제한을 받는 것으로 한다.

EQ' 경우     400kHz에서 2dB 미만의 감쇄

500kHz에서 6dB 미만의 감쇄

600kHz에서 6dB 이상의 감쇄

EI' 경우    1,300kHz에서 2dB 미만의 감쇄

3,600kHz에서 20dB 이상의 감쇄

[별표 9-3]

칼라텔레비전방송에 관한 동기신호 파형

1. 최초의 「필드」

2. 다음의 「필드」

3. 1의 3-3의 상세도

4. 2의 4-4의 상세도

5. 3의 5-5의 상세도

주1. H : 1개의 주사선의 처음으로부터 다음 주사선의 처음까지의 시간

2. V : 1개의 필드의 처음으로부터 다음 필드의 처음까지의 시간

3. 수직귀선소거의 전연과 후연은 0.1H 이내에 완성되어야 한다.

4. 수평귀선소거의 후연은 어떤 화면에 있어서도 최소치 (X + Y)와 최        대치(Z)를 유지하기에 충분할 정도로 그 경사가 급하여야 한다.

5. *표의 값은 장시간의 변동에 대한 허용치로서 계속적인 싸이클에 대        한 값은 아니다.

6. 등화펄스의 면적은 수평동기 펄스의 면적의 0.45 내지 0.5사이에 있어야 한다.

7. 칼라 바스트는 각 수평동기 펄스의 뒤에 계속해서 전송되어야 하며,         등화펄스 및 수직 동기펄스의 뒤에 전송되어서는 아니된다.

8. 표에 나타난 칼라바스트의 수치는 칼라바스트의 시작하는 시간과 끝        나는 시간을 정하는 것으로서 그 위상을 정하는 것은 아니다.

9. P : 영상의 위도 신호의 페데스탈 레벨에서 최대편이를 표시하고 색        신호는 표시하지 아니한다.

S : 페데스탈 레벨에서의 동기신호 진폭을 표시한다.

C : 영상신호 반송파의 최대 진폭을 표시한다.

[별표 9-4]

동기신호의 구성

주 : 수평주사기간은 그림처럼 번호를 부여하여 제 nH로 한다.(n은 1에서  525까지임).

[별표10-1]

대역외발사강도의 허용범위

[별표10-2]

첨두전력대 평균전력비의 허용범위