위성휴대통신무선국용 무선설비의 기기

▣ 정보통신부고시 제1999 - 66호(기술적 조건)

무선설비규칙 제109조의2의 규정에 의거 위성휴대통신을 하는 무선국용 무선설비의 기술적 조건을 다음과 같이 고시합니다.

1998.  8. 21.

정 보 통 신 부 장 관

위성휴대통신 무선국용 무선설비의 기술적 조건

1,610□~1626.5□ 주파수의 전파를 사용하는 위성휴대통신용 무선설비는 다음 각호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 시분할 다중접속방식을 사용하는 송신장치의 조건

가. 통신방식은 복신방식일 것.

나. 송신에 사용되는 전파형식은 Q7W일 것

다. 발사하는 전파의 주파수허용편차는 할당주파수의 ±30×10-6 이내일 것.

나. 발사하는 전파에 허용되는 점유주파수대폭의 값은 33.5□ 이내일 것.

다. 송신설비의 스퓨리어스 발사강도의 허용치는 다음의 등가등방복사         전력 값을 초과하지 않을 것.

⑴ 1,610□초과 1,628.5□미만의 주파수 범위외

주파수 범위(□)	등가등방복사전력(dBW)(주1)	측정대역폭
0.1 ∼ 30	- 66	10□
30 ∼ 1,000	- 66	100□
1,000 ∼ 1,559	- 60	1□
1,559 ∼ 1,573.42	- 70	1□
1,573.42 ∼ 1,580.42	- 70	1□
1,580.42 ∼ 1,590	- 70	1□
1,590 ∼ 1,605	- 70	1□
1,605 ∼ 1,610	(주2)	1□
1,610 ∼ 1,626.5	적용하지 않음	적용하지 않음
1,626.5 ∼ 1,628.5	적용하지 않음	적용하지 않음
1,628.5 ∼ 1,631.5	- 60	30□
1,631.5 ∼ 1,636.5	- 60	100□
1,636.5 ∼ 1,646.5	- 60	300□
1,646.5 ∼ 1,666.5	- 60	1□
1,666.5 ∼ 2,200	- 60	3□
2,200 ∼ 12,750	- 60	3□

* 주1 : 공중선에 공급되는 전력에 등방성 안테나의 이득을 곱한 것을 말한다. 1W를

0dBW로 한다.(이하같다.)

* 주2 : 1,605□ -70dBW/□에서 1,610□ -10dBW/□까지 선형적으로 이어짐

⑵ 1,610□초과 1,628.5□미만의 주파수 범위내

이격 주파수(□)(주3)	등가등방복사전력(dBW)	측정대역폭(□)
0 ∼ 160	- 35	30
160 ∼ 225	- 35 ∼ - 38.5(주4)	30
225 ∼ 650	- 38.5 ∼ - 45(주4)	30
650 ∼ 1,365	- 45	30
1,365 ∼ 1,800	- 53 ∼ - 56(주4)	30
1,800 ∼ 16,500	- 56	30

* 주3 : 할당주파수로부터 ±104.2□ 떨어진 주파수로부터 이격 주파수를 적용함

* 주4 : 선형적으로 이어짐

바. 반송파를 송신하고 있지 않을 때의 누설전력은 다음의 등가등방복사       전력 값을 초과하지 않을 것.

주파수대(□)	등가등방복사전력(dBW)	측정대역폭(□)
0.1 ∼ 30	- 87	10
30 ∼ 1,000	- 87	100
1,000 ∼ 12,750	- 77	100

사. 고장을 검출하는 기능을 갖추고, 고장을 검출한 경우에는 1초이내에        송신을 정지하는 기능을 갖출 것.

아. 송신에 사용되는 전파의 편파는 우선원편파일 것.

2. 코드분할 다중접속방식을 사용하는 송신장치의 조건

가. 통신방식은 복신방식일 것.

나. 송신에 사용되는 전파형식은 G7W일 것

다. 발사하는 전파의 주파수허용편차는 할당주파수의 ±10×10-6 이내일 것.

라. 발사하는 전파의 허용되는 점유주파수대폭의값은 1.32MHz 이내일 것.

마. 송신설비의 스퓨리어스 발사강도의 허용치는 다음의 등가등방복사         전력값을 초과하지 않을 것.

⑴ 1,610□초과 1,628.5□미만의 주파수 범위외 : □제1호 마의(1)□과

⑵ 1,610□초과 1,628.5□미만의 주파수 범위내

이격 주파수(□) (주1)	등가등방복사전력(dBW)	측정대역폭(□)
0.1 ∼ 30	- 32	30
30 ∼ 1,000	- 32 ~ -56 (주2)	30
1,000 ∼ 12,750	- 56	30

* 주1 : 할당주파수로부터 ±1.225MHz 떨어진 주파수로부터 이격 주파수를 적용함

단, 할당주파수가 1610.730MHz일 경우에는 +1.225MHz 및 -0.73MHz,1620.75MHz                       일 경우에는 +0.78MHz 및 -1.225MHz의 이격주파수를 적용함.

* 주2 : 선형적으로 이어짐

바. □제1호 바 및 사□의 조건을 만족할 것

사. 송신에 사용되는 전파의 편파는 좌선원편파일 것

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이      개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1. 진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

3. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

4. 온 도

신청한 동작온도 범위가 최소한(-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정   된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하는          기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한         경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우        에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의           정보통신기기인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가 적합     한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야 한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이            란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의 ±10%           범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의           의 범위내에서 처음 시작전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압에           서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한             경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 1분경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 송신장치

(1) 공중선전력의 허용치는 규칙 제16조의 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제16조(상한50%, 하한50%)

(2) 규칙 제109조의2의 규정에 의한 조건.

(정보통신부고시 제1999 - 66호 : 기술적조건 참조)

나. 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른          무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다음 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8            킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한            경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.