가입자회선용 무선설비의 기기

▣ 정보통신부고시 제2000-44호(기술적 조건)

무선설비규칙 제109조의2의 규정에 의하여 가입자회선용 무선설비의 기술적 조건을 다음과 같이 고시합니다.

2000년  5월 30일

정보통신부장관

가입자회선용무선설비의 기술적조건

2300□대 또는 26□대의 주파수의 전파를 사용하는 가입자회선용 무선설비는 다음 각호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 2300□∼2330□ 및 2370□∼2400□ 주파수의 전파를 사용하는 가입자회선(WLL)용 무선설비

가. 공통조건

(1) 통신방식은 코드분할 다중접속방식을 사용하는 복신방식일 것

(2) 송신설비에서 발사되는 전파의 형식은 G7W일 것

(3) 점유주파수대폭은 5□ 채널간격을 사용하는 경우에는 4.5□   이하이고, 10□ 채널간격을 사용하는 경우에는 9□ 이하일 것

나. 사업자용 고정국 송신장치의 조건

(1) 발사전파의 주파수 허용편차는 할당주파수의 ±1×10-7이내일 것

(2) 송신장치의 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

□ 5□ 채널간격을 사용하는 무선설비

1) 할당주파수로부터 2.5□ 초과 3.75□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -13dBm 이하일 것

2)  할당주파수로부터 3.75□ 초과 5□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -24dBm 이하일 것

3) 할당주파수로부터 5□ 초과 50□ 이하 떨어진  주파수대역내에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것

4) 할당주파수로부터 50□ 초과 60□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 300□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것

5) 할당주파수로부터 60□를 초과하는 주파수대에서 1□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것

□ 10□ 채널간격을 사용하는 무선설비

1) 할당주파수로부터 5□ 초과 7.5□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -13dBm 이하일 것

2) 할당주파수로부터 7.5□ 초과 10□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -24dBm 이하일 것

3) 할당주파수로부터 10□ 초과 100□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것

4) 할당주파수로부터 100□ 초과 120□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 300□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것

5) 할당주파수로부터 120□를 초과하는 주파수대에서 1□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것

(3) 공중선전력은 20W이하일 것

다. 가입자용 고정국 송신장치의 조건

(1) 발사전파의 주파수 허용편차는 사업자용 고정국의 송신주파수보다 70□ 낮은 주파수에서 ±140□ 이내일 것

(2) 송신장치의 불요발사는 나호 (2)목 조건을 만족할 것

(3) 사업자용 고정국에서 발사되는 전파의 강도에 따라 공중선전력이 필요 최소한이 되도록 자동으로 제어하는 기능을 가질 것

(4) 공중선전력은 5W이하일 것

2. 24.25GHz∼24.75GHz 및 25.5GHz∼26.7GHz의 주파수의 전파 를 전파를 사용하는 가입자회선(B-WLL)용 무선국의 무선설비

가. 공통조건

⑴ 송신장치 및 수신장치는 다음의 대역별 구분에 따라 하나의 대역폭이 40□ 이내일 것

대역구분	가입자송신/사업자수신용	사업자송신/가입자수신용
1	24.27GHz∼24.42GHz(150□폭)	25.5GHz∼25.86GHz(360□폭)
2	24.435GHz∼24.585GHz(150□폭)	25.9GHz∼26.26GHz(360□폭)
3	24.6GHz∼24.75GHz(150□폭)	26.3GHz∼26.66GHz(360□폭)

⑵ 통신방식은 시분할 또는 주파수분할 다중접속방식을 사용하는 복신방식일 것

⑶ 송신설비에서 발사되는 전파의 형식은 D7W 또는 G7W일 것(단, 제어채널을 사용하는 경우에는 F3X 형식도 가능함)

⑷ 점유주파수대폭은 40□ 이하일 것

나. 사업자용 고정국 송신설비의 조건

⑴ 발사전파의 주파수허용편차는 할당주파수의 [eqn: ±10×10^-6] 이내일 것

⑵ 송신장치의 불요발사는 다음 조건을  만족할 것

(BW=Rs(1+□), BW=필요주파수대폭, Rs=심볼율, □=Roll-off계수)

□ 할당주파수를 초과하여 할당주파수±2.5BW 이하 떨어진 주파수대역내에서 100kHz 분해대역폭으로 측정한 전력밀도가 상기 그림에 표기한 감쇠값 이하일 것

□ 할당주파수±2.5BW 초과 25.46GHz∼26.7GHz 주파수대역내에서 1□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것(단, 필요주파수대폭이 10□ 이하인 경우에는 할당주파수±2.5BW 초과 70□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것)

□ 25.46GHz∼25.5GHz, 25.86GHz∼25.9GHz, 26.26GHz∼26.3GHz 및 26.66GHz∼26.7GHz  주파수대역내에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -18dBm 이하일 것

□ 25.46GHz∼26.7GHz 이외의 주파수대역내에서 1□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것(단, 1GHz 이하의 주파수대에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것)

⑶ 공중선전력은 할당주파수마다 2W 이하일 것

⑷ 공중선 이득은 25dBi 이하일 것

다. 가입자용 고정국의 송신설비의 조건

⑴ 발사전파의 주파수허용편차는 할당주파수의 [eqn: ±20×10^-6] 이내일 것

⑵ 송신장치의 불요발사는 다음 조건에 만족할 것(단, 송신장치의급전선과 분리가 불가능한 경우에는 등방성복사전력으로 측정함)

□ 할당주파수를 초과하여 할당주파수로부터 2.5BW 이하 떨어진 주파수에서는 나항 ⑵호 □목의 조건을 만족할 것

□ 할당주파수±2.5BW 초과 24.25GHz∼24.77GHz  주파수대역내에서 1□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것(단, 필요주파수대폭이 10□ 이하인 경우에는 할당주파수±2.5BW 초과 70□ 이하 떨어진 주파수대역내에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것)

□ 24.25GHz∼24.27GHz, 24.42GHz∼24.435GHz, 24.585GHz∼24.6GHz 및 24.75GHz∼24.77GHz  주파수대역내에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -18dBm 이하일 것

□ 24.25GHz∼24.77GHz 이외의 주파수대역내에서 1□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것(단, 1GHz 이하의 주파수대에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30dBm 이하일 것)

⑶ 공중선전력은 1W 이하일 것.

⑷ 공중선은 지향성을 가진 것으로 이득은 35dBi 이하일 것

부  칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이      개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1. 진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

3. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

4. 온 도

신청한 동작온도 범위가 최소한(-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정   된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하        는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한     경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우     에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의      정보통신기기인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가      적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야     한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이       란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의 ±10%       범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의       의 범위내에서 처음 시작전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압에       서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한        경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 1분경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 송신장치

(1) 주파수 허용펀차, 점유주파수대역폴, 스퓨리어스발사강도는 규칙                제109조의2의 규정에 의한 조건.

(정보통신부고시 제2000 - 44호 : 기술적조건 참조)

(2) 공중선전력의 허용치는 규칙 제16조의 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제16조(상한50%, 하한50%)

나. 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른        무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다름 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8          킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한         경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.