단측파대의 전파를 사용하는 단일통신로의

송신장치 및 수신장치의 기기(형식검정 대상기기를 제외한다)

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (구조 및 성능조건)

정보통신기기인증규칙 제6조 제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및 형식등록기준(정보통신부 고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

1. 전파형식은 R3E전파·H3E 또는 J3E를 사용할 수 있어야 하며 28MHz이         하의 단측파대를 사용하는 단일통신로일 것.

2. 전면판의 계기에 의하여 공중선전류 및 변조등 필요한 전기적 동작상          태를 감시하게 되어 있을 것.

3. 송신장치의 조건 (설비규칙 제94조 제1항)

R3E전파·H3E전파 또는 J3E전파의 28MHz이하의주파수를 사용하는 단         일통신로의 송신장치는 다음 표에 정한 조건에 적합하는 것이어야 한다.

다만, 항공이동업무의 무선국과 아마추어무선국의 송신장치에 있어서          는 예외로 한다.

구 분	조 건
반송파전력	1의 변조주파수에 의해여 포화레벨로 변조한 때의 첨두전력보다 R3E전파의 경우에는 18±2dB, J3E전파의 경우에는 최소한 40dB이 각각 낮은 값
출력임피던스	가능한 한 75□(선박국과 공중선전력 1W이하의 송신장치를 제외한다.)
토온주파수	가능한 한 1,400Hz (제69조의5제1항 및 제2항의 송신장치를 제외한다.)
종합주파수특성 (변조주파수는 가능한 350Hz 내지,2,700MHz)	가능한 한 6dB이내 (공중선전력 1W이하의 송신장치를 제외한다.)

구 분	조 건
종합왜와 잡음	1,400Hz의 주파수로 변조된 기준 입력레벨을 가하여 복조한 경우에 장치의 전출력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20dB이상 (공중선전력 1W이하의 송신장치를 제외한다.)
측 파 대	상측파대

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정     고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1. 육상 건조물외에서 사용하는 경우

가. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

나. 온 도

신청한 동작온도 범위가 0℃에서 (+)40℃까지, (-)10℃에서 (+)50℃까지,   (-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

다. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정   된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 육상 건조물외에서 사용하는 경우

가.  진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

나. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

다. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

라. 온 도

신청한 동작온도 범위가 최소한(-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정     된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하            는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한         경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우        에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의           정보통신기기인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가          적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야         한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이            란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의 ±10%           범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의           의 범위내에서 처음 시작전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압에           서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한             경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 20분이내에  다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 송신장치

(1) 주파수 허용펀차(주파수외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는       그 장치를 조정했을때의 주파수 허용편차)는 규칙 제3조의 규정에 의한

※ 규칙 제3조;

□ 고정국(500W이하의 무선설비: 50Hz, 500W초과의 무선설비: 20Hz)

□ 육상국(500W이하의 무선설비: 100Hz, 500W초과의 무선설비: 50Hz)

□ 이동국(40Hz)

(2) 점유주파수대폭의 허용치는 의사음성에 의하여 변조되었을때는 규칙           제4조의 규정에 의한 조건에 적합할 것이며, 이 경우 변조입력은               1,400Hz의 변조주파수로 변조되었을때의 출력이 정격출력의 80%로 되는        입력레벨로 한다.

※ 규칙 제3조(3KHz)

(3) 스프리어스 발사강도의 허용치는 1,400Hz의 변조주파수로 변조되었을 때의       출력이 정격출력의 80%로 되는 입력레벨로 한다.

※ 규칙 제5조(50밀리와트 이하이고 기본주파수의 평균전력보다 40데시벨          낮은 값)

(4) 공중선전력의 허용편차는 1,400Hz의 변조입력을 출력이 포화될때까지          가했을 때 규칙 제16조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제16조(상한 50%, 하한 50%)

(5) 반송파전력은 1,400Hz의 변조주파수에 의하여 정격출력의 80%로 되는          입력으로 변조되었을떼 규칙 제94조의 규정에 의한 조건

※ (전파연구소 고시 제2000-73호: 구조 및 성능조건)참조

(6) 종합왜와 잡음은 1,400Hz의 변조주파수에 의하여 정격출력의 80%로 되는      입력으로 변조되었을 때 규칙 제94조의 규정에 의한 조건

※ (전파연구소 고시 제2000-73호: 구조 및 성능조건)참조

나. 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른          무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다름 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8             킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한             경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.