리디오부이의 기기

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호(구조 및 성능조건)

정보통신기기인증규칙 제6조 제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및 형식등록기준(정보통신부 고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

라디오 부이의 기기의 기술적 조건

1. 전파의 형식 및 주파수는 A1A전파, A1B전파 또는 A2A전파, A2B전파          1606.5kHz 내지 2850kHz, 공중선 전력은 3와트 이하이어야 한다.

2. 부호를 자동적으로 정확히 반복하여 발할 수 있을 것.

3. 외부에서 전원의 개폐가 용이하고 축전지의 충전 또는 건전지의 대체가 용      이할 것.

4. 개폐기. 제어기 및 공중선(공중선주를 포함한다)에는 각각 그 명칭 및 기능      을 표시할 것.

5. 해면에 부상할 수 있을 것.

6. 선택호출 라디오 부이는 제 1호 내지 제 5호의 규정에 의한 조건 외에 다음     의 조건에 적합할 것

선택호출용 라디오부이의 수신장치의 출력에서 희망하는 선택호출신호          (이하 □희망신호□라 한다)를 검출하여 이를 송신장치에 가하는 방식일 것.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이      개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할것.

1. 진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 낙 하

5Cm의 높이에서 5회 수면에 투하한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

3. 수 밀

깊이 4m의 수중에 24시간 침수후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

3. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

4. 온 도

가. 신청한 동작온도 범위가 최소한(-)10℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범      위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정      된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

나. (+)70℃의 온도에서 2시간 방치한 후 상온에서 복귀시켜 규정된 전원전압을      가하여 동작시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하             는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한         경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우        에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의           정보통신기기 인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가         적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야         한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이             이란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의±10%범위       를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의의 범위내       에서 처음 시작 전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압에서의 각각의       ±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한              경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

1. 시동후 10분이내에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 주파수 허용펀차는 규칙 제3조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제3조(50X10-6)

나. 점유주파수 대역폭의 허용치는 규칙 제4조의 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제4조(2.5KHz이내)

다. 공중선전력의 허용치는 규칙 제16조의 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제16조(상한20%, 하한50%)

라. A2A.A2B(공중선전력 1W이하의 것을 제외한다)의 변조도는 규칙              제89조제5호의 규정에 의한 조건.

※ 규칙 제89조 제5호 : A2A 및 A2B전파(공중선전력 1와트이하로                발사하는 것을 제외한다)의 변조도는 70퍼센트 이상일 것.

2. 선택호출용 라디오 부이는 규칙 제1호 및 제2호의 규정에 의한 조건외의 규제89조제2항제3호 내지 제5호의 규정에 의한 조건에 적합할 것.

※ 규칙 제1호 및 2호 ;

1호: 부력이 충분하고, 해수, 우설 등에 의하여도 지장없이 동작할 것.           2호: 실제 발생할 수 있는 진동과 충격이 가하여진 경우에도 지장없이                동작할 것.

※ 규칙 제89조제2항□제3호~5호□ ;

3호: 선택호출용 라디오 부이의 수신장치에 희망신호로 70퍼센트                    변조된 31.5마이크로볼트이상의 희망파 입력전압을 가한 경우에                송신장치가 20초 내지 30초동안 동작할 수 있을 것.

4호: 선택호출용 라디오부이의 수신장치의 하나인 신호선택도는                    다음과 같을 것.

가. 통과대역폭은 (±)1.2Hz이상일 것.

나. 20데시벨 감쇠대여폭은 (±)15Hz이상일 것.

5호: 선택호출용 라디오부이의 수신장치에 음선신호로 70퍼센트 변조된              180마이크로볼트의 잡음입력전압을 가한 경우에 송신장치가 동작하              지 아니할 것,

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.