F3E전파 및 G3E전파를 사용하는 단일통신로의 송신장치 및       수신장치의 기기(형식검정 대상기기를 제외한다)무선설비의 기기

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (구조 및 성능조건)

정보통신기기인증규칙 제6조 제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및 형식등록기준(정보통신부 고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

1. F3E 및 G3E 전파로서 주파수 72MHz 내지 76MHz(이하 70MHz대라     한다), 139MHz 내지 174MHz (이하 150MHz대라 한다) 216MHz 내지     223MHz(이하 200MHz대라 한다)또는 335.4MHz내지 470MHz(이하     400MHz라 한다)를 사용하는 단일 통신로일 것

2. 송신장치의 조건(무선설비규칙 제96조)

가. F3E전파 G3E전파를 사용하는 단일통신로의 무선국의 송신장치(다        중통신로의 것을제외한다)는 다음 각호의 조건에 적합하여야 한          다. 다만, 항공이동 업무의 무선국(국제전기통신협약부속무선통신규        칙 부록 제18호의 표에 의한 주파수의 전파를 사용하는 항공기국을        제외한다), 방송국, 방송중계를 하는 무선국, 실험국, 아마추어국,          800MHz대의 주파수의 전파를 사용하는 이동가입 무선전화 및 주        파수공용무선전화의 무선국, 코드없는 전화용무선국, 구내무선국,         간이무선국(138MHz이상 174MHz이하, 335,4MHz이상 470MHz이하        의 주파수의 전파를 사용하는 것을 제외한다)

기타 정보통신부장관이 다음 각호의 조건을 적용하는 것을 불합리        하다고 인정하여 따로 정하여 무선국의 송신장치에 있어서는 예외        로 한다.

나. 변조주파수는 3,000Hz를 초과하지 아니 할 것

다. 주파수편이는 72MHz이상 76MHz이하,139MHz이상 174MHz이하(해        상이동업무를 행하는무선국에 한함), 216MHz이상 223MHz이하 또        는 450MHz이상 467.58MHz이하(선상통신국의 것에 한한다)의 주         파수의 전파를 사용하는 송신장치에 있어서는 무변조시 반송파         의 주파수보다 ±5KHz를 초과하지 아니하고, 138MHz이상 174         MHz이하(해상이동업무를 행하는 무선국은 제외)또는335.4MHz           이상 470MHz이하의 주파수의 전파를 사용하는 송신장치           (450MHz이상 467.58MHz이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상

통신국의 것을 제외한다)에 있어서는 무변조시의 반송              파의 주파수보다 ±2.5KHz를 초과하지 아니할 것

라. 제2호의 송신장치에는 주파수편이가 규정된 값을 초과하는 것을          방지하는 자동제어장치를 설치할 것. 다만, 공중선전력 2W이하           의 송신장치(138MHz이상 174MHz이하 335.4MHz이상 470MHz이          하의 주파수의 전파를 사용하는 것에 대해서는 해상이동업무를         행하는 무선국 및 450MHz이상 467.58MHz이하의 주파수의           전파를 사용하는 선상통신국에 한한다)에 대하여는 예외로 한다

마. 제3호의 자동제어장치와 변조기 사이에는 3KHz이상 5KHz이하의         각 주파수(F)에 대한 감쇠량이 1KHz에 의한 감쇠량보다             40log10(F/3)dB이상인 저역여파기를 가지고 있을것. 다만,                138MHz이상 174MHz이하 또는 335.4MHz이상 470MHz이하의 주        파수의 전파를 사용하는 송신장치(해상이동 업무를 행하는 무선       국 및 450MHz이상467.58MHz이하의 주파수의 전파를 사용하는        선상통신국의 것을 제외한다)에 있어서는 60log10(F/3)dB이상         인 저역 여파기를 가지고 있어야 한다.

사. 138MHz이상 174MHz이하 또는 335.4MHz이상 470MHz이하의 주         파수의 전파를 사용하는 송신장치(해상이동업무를 행하는 무선국         및 450MHz이상 467.58MHz이하의 주파수의 전파를 사용하는 선         상통신국의 것을 제외한다)의 인접채널 누설전력은 1,250Hz의 주파         수로써 최대주파수편이의 60%를 변조하기 위하여 필요한 입         력전압보다 10dB데시벨 높은 전압을 가한 경우 반송파의 주파수          로부터 12.5KHz떨어진 주파수의 ±4.25KHz의 대역내에 복사되          는 전력이 반송파전력보다 60dB이상 낮은값일 것.

부   칙

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정     고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1. 육상 건조물외에서 사용하는 경우

가. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

나. 온 도

신청한 동작온도 범위가 0℃에서 (+)40℃까지, (-)10℃에서 (+)50℃까지,   (-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

다. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정   된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 육상 건조물밖에서 사용하는 경우

가.  진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

나. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

다. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

라. 온 도

신청한 동작온도 범위가 0℃에서 (+)40℃까지, (-)10℃에서 (+)50℃까지,   (-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정     된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하            는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한         경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우        에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의           정보통신기기인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가          적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야         한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이            란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의 ±10%           범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의           의 범위내에서 처음 시작전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압에           서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한             경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 1분이내에  다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 송신장치

(1) 주파수 허용펀차는 규칙 제3조의 규정에 의한

※ 규칙 제3조( 표 참조)

(2) 점유주파수대폭의 허용치는 의사음성에 의하여 변조되었을때는 규칙           제4조의 규정에 의한 조건에 적합할 것, 이 경우 입력전압은 변조주파수에      의해서 최대주파수편이의 최대허용치의 70% 편이를 주는 전압보다 10dB큰      값으로 한다.

(3) 스프리어스 발사강도의 허용치는규칙 제5조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제5조(표 참조)

(4) 공중선전력의 허용편차는 규칙 제16조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제16조(상한 20%, 하한 50%)

(5) 최대주파수편이는 규칙 제96조의 규정에 의한 조건

※ (전파연구소 고시 제2000-73호: 구조 및 성능조건)참조

(5) 종합왜는 1,000Hz의 변조주파수에 의해서 최대주파수편이의 최대허용치의       70%변조를 행할 때 장치의 전출력과 그 중에 포함된 불요성분비               20dB이상으로 되는 것일 것 다만, 1W이하의 기기는 제외한다.

나. 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른          무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다름 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8             킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한             경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.