간이무선국용 무선설비의 기기

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (구조 및 성능조건)

정보통신기기인증규칙 제6조 제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및 형식등록기준(정보통신부 고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

간이무선국용 무선설비의 기술적조건

1. 전파형식, 주파수 및 공중선전력 등 다음표와 같다.

(설비규칙 제100조 및 정보통신부 고시 제1996-48호: 1996. 6. 8)

주 파 수(□)	전 파 형 식	공중선전력(W)	비 고
146.5125 146.5250 146.5375 146.5500 146.5625 146.5750 146.5875 222.450 222.475 222.500 222.525 222.550 222.575 222.600 222.625 222.650 222.675 222.700 222.725 222.750 222.775	16K0F(G)3E " " " " " " " " " " " " ' " " " " " " "	5와트이하 " " " " " " " " ' " " " ' ' ' ' " " " "

주 파 수(□)	전 파 형 식	공중선전력(W)	비 고
222.800 222.825 222.850 222.875 222.900 222.925 222.950 222.975 444.025 444.050 444.075 444.100 444.125	16K0F(G)3E " " " " " " " 8K50F(G)3E " " " "	5와트이하 " " " " " " " " " " " "

주1) 이미 허가를 받아 운용중인 주파수 222.820, 222.860, 222.940 및 222.980□의 무선국은 당해 무선국의 허가유효기간까지만 사용할 수 있음.

주2) 27□ 및 50□대의 주파수로 이미 허가받아 운용중인 무선국은 당해 기

기의 수명만료시까지 사용할 수 있음.

주3) 400□대 주파수의 전파형식 16K0F(G)3E로 허가받아 사용중에 있는 무

선국은 1996년 12월 31일까지 전파형식을 8K50F(G)3E로 변경하여함.

2. 통신방식 및 발진방식(수신장치의 국부발진방식을 포함한다)은 다음 조건에 적합할 것

가. 150MHz대 200MHz대 및 400MHz대의 것은 통신방식이 단신방식 또는 단행통신방식일 것.

3. 전용 공중선을 비치할 것.

4.  주파수 공용방식을 사용하는 간이무선국의 무선설비는 다음의 조건에       적합할 것(설비규칙 제101조제1항제1호)

1) 일반적조건

가. 통신방식은 단신방식일 것

나. 하나의 캐비넷안에 수용되어 있고 쉽게 개봉할 수 없을 것. 다만,          공중선, 급전선, 전원설비, 송화기, 수화기 기타 정통부장관이 따로         정하여 고시하는 것에 대하여는 예외로 한다

다. 송신공중선은 그 절대이득이 7.14dB이하로서 무지향일 것

라. 정보통신부장관이 정하여 고시하는 호출명칭기억장치를 장치할 것

마. 사용하는 전파의 주파수선택, 송신 및 수신절차와 제어신호의 구성은         정보통신부장관이 따로 정하여 고시하는 방법에 의할 것

바. 사용하는 전파의 주파수선택과 송신 및 수신절차를 써넣은 기억장         치는 그 내용을 변경시킬 수 없어야 하며, 그 기억장치에 의하여          제어되는 처리장치와 일체형의 구조일 것

사. 사용하는 전파의 주파수(해당 주파수를 표시하는 채널번호를 포함         한다) 및 수신한 제어신호의 내용이 표시되지 아니하는 것

아. 전파의 발사를 개시 또는 정지하는 경우와 전파를 계속하여 발사하         는 경우에는 60초마다 자동으로 제어신호를 송신하는 기능이 있을          것

자. 무선설비의 고장에 의하여 F2D전파가 계속하여 발사되는 경우에는         60초이전에 자동으로 그 발사를 정지시키는 기능이 있을 것

2) 송신장치의 조건

가. F2D전파를 사용하는 송신장치

(1) 변조방식은 주파수변조일 것

(2) 발진방식은 발진주파수를 수정발진에 의하여 제어하는 주파수            신서사이저 방식일 것

나. F3E전파를 사용하는 송신장치

(1) 변조방식은 주파수변조일 것

(2) 변조주파수는 3000Hz이내일 것

(3) 발진방식은 발진주파수를 수정발진에 의하여 제어하는 주파수신            서사이저 방식일 것

부     칙

제1조 (시행일) 이 고시는 1996년 9월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 고시 시행 이전에 무선기기형식검정에 합격한 장비에 대해서는 이 고시에 의한 기술적 조건에 적합한 것으로 본다.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정     고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1  진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

3. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

4. 온 도

신청한 동작온도 범위가 (-)10℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규    정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하        는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한     경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우     에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의      정보통신기기인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가      적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야     한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이       란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의 ±10%       범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의       의 범위내에서 처음 시작전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압에       서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한        경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 1분후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 150MHz대 및 200MHz대 주파수의 전파를 사용하는 것

(1) 송신장치

가) 주파수 허용펀차는 규칙 제3조의 규정에 의한

※ 규칙 제3조;

□ 138MHz~174MHz(2W이하의 무선설비= 8x10-6

□ 138MHz~174MHz(2W초과의 무선설비= 6x10-6

□ 기타주파수의 무선설비 = 20x10-6

나) 점유주파수대폭의 허용치는 규칙 제100조의 규정에 의한조건

※ 규칙 제100조(전파연구소 고시 제2000-73호:구조 및 성능조건 참조)    다) 공중선전력의 허용편차는 규칙 제16조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제16조(상한 20%, 하한 50%)

라) 스프리어스 발사강도는 규칙 제5조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제5조;

30MHz초과 235MHz이하

□ 송신기 평균전력이25W이하: 25마이크로와트 이하이고 기본주파             수의 평균전력보다 40데시벨 낮은값

□ 송신기 평균전력이25W초과 :1밀리와트 이하이고 기본주파수의              평균전력보다 40데시벨 낮은값

(2) 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른       무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다름 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8         킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한         경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

나. 400MHz대 주파수의 전파를 사용하는 것

(1) 송신장치

가) 주파수 허용펀차는 규칙 제3조의 규정에 의한

※ 규칙 제3조;

□ 335.4MHz~470MHz(2W이하의 무선설비= 4x10-6

□ 335.4MHz~470MHz(2W초과의 무선설비= 3x10-6

□ 기타주파수의 무선설비 = 20x10-6

나) 점유주파수대폭의 허용치는 규칙 제100조의 규정에 의한조건

※ 규칙 제100조(전파연구소 고시 제2000-73호:구조 및 성능조건 참조)    다) 공중선전력의 허용편차는 규칙 제16조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제16조(상한 20%, 하한 50%)

라) 스프리어스 발사강도는 규칙 제5조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제5조;

235MHz초과960MHz이하

□ 송신기 평균전력이25W이하: 25마이크로와트 이하이고 기본주              파수의 평균전력보다 40데시벨 낮은값

□ 송신기 평균전력이25W초과: 20밀리와트 이하이고 기본주파수              의 평균전력보다 40데시벨 낮은값

(2) 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른       무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다름 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8         킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한         경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

나. 주파수공용방식을 이용하는 것

(1) 송신장치

가) 공중선전력의 허용편차는 규칙 제16조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제16조(상한 20%, 하한 50%)

나) 스프리어스 발사강도의 허용치, 주파수허용치 및 점유주파수대폭의         허용치는 규칙 제101조제3항제3호 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제101조제3항제3호;

□ 스프리어스 발사강도 : 기본주파수의 평균전력보다 60dB이상                                   낮은 값일 것.

□ 점유주파수 대역폭: 8.5KHz이하일 것

□ 최대주파수 편이: 무변시의 반송파의 주파수보다 ±2.5KHz초과                             하지 않을 것.

□ 주파수허용편차: 0.0003%이내일 것.

(2) 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른       무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다름 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서 1.8         킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한         경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.