이동전화용 무선설비의 기기

(디지털 방식을 이용하는 기기)

▣ 정보통신부고시 제2000 -21호(기술적 조건)

무선설비규칙 제104조제2항의 규정에 의하여 고시한 디지털방식의 이동전화용 무선설비의 기술적 조건(정보통신부고시 제1998-124호 : '98. 10. 27)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2000년 3월 21일

정보통신부장관

이동전화용 무선설비의 기술적 조건

824□∼849□ 및 869□∼894□  주파수의 전파를 사용하는 이동전화용 무선설비는 다음 각호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 공통 조건

가. 통신방식은 코드분할다원접속방식을 사용하는 복신방식일 것

나. 발사전파의 점유주파수대폭의 허용치는 1.32□이내일 것

다. 발사전파의 전파형식은 G7W일 것

2. 기지국 송신장치의 조건

가. 발사전파의 주파수허용편차는 할당주파수의 ±5×10-8이내일 것

나. 송신장치의 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

⑴ 할당주파수로부터 ±750□이상 떨어진 주파수에서 30□       분해대역폭으로 측정한 경우 기본주파수의 평균전력 보다    45데시벨(이하 □□□라 한다)이상 낮을 것

⑵ 할당주파수로부터 ±1.98□이상 떨어진 주파수에서 30□       분해대역폭으로 측정한 경우 다음과 같을 것

□ 기본주파수의 평균전력이 33데시벨밀리와트(이하 □□m□이  라 한다) 이상인 것은 기본주파수의 평균전력보다 60□이상  낮을 것

□ 기본주파수의 평균전력이 28□m이상 33□m미만인 것은 측  정한 평균전력이 -27□m이하일 것

□ 기본주파수의 평균전력이 28□m미만인 것은 기본주파수의   평균전력보다 55□이상 낮을 것

⑶ 할당주파수로부터 ±3.125□이상 떨어진 주파수에서 100□     분해대역폭으로 측정한 평균전력이 １13□m이하 일 것

다. 896□이상 900□이하의 주파수 범위에서 발사되는 불요 발사가 □제2호 나□의 조건에 불구하고 송신급전단에서 100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 １32□m이하일 것

라. 전기통신회선설비와 접속할 수 있는 것일 것

3. 이동국 송신장치의 조건

가. 발사전파의 주파수 허용편차는 할당주파수에서 ±300□이내일 것

나. 송신장치의 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

⑴ 할당주파수로부터 ±900□이상 떨어진 주파수에서 30□ 분해대역폭으로 측정한 경우 기본주파수의 평균전력보다 42□이상 낮을 것

⑵ 할당주파수로부터 ±1.98□이상 떨어진 주파수에서 30□ 분해   대역폭으로 측정한 경우 기본주파수의 평균전력보다 54□이상   낮을 것

⑶ 할당주파수로부터 ±3.125□이상 떨어진 주파수에서 100□   분해대역폭으로 측정한 평균전력이 １13□m이하일 것

다. 이동국 수신주파수 869□이상 894□이하의 범위에서 발사되는 불요발사가 송신급전단에서 1.23□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 １80□m이하일 것

라. 이동국에서 사용하는 전파는 기지국에 의해 자동적으로 선택되어  지는  것일 것

마. 공중선전력이 필요 최소한으로 운용되도록 자동적으로 제어하는 기능을 가지는 것일 것

4. 기지국과 이동국간의 통신을 중계하는 송신장치의 조건

가. 송신주파수대는 다음중 하나 이내일 것

⑴ 824.025□∼835.095□(기지국 방향),

869.025□∼880.095□(이동국 방향)

845.295□∼848.985□(기지국 방향),

890.295□∼893.985□(이동국 방향)

⑵ 835.275□∼845.115□(기지국 방향),

880.275□∼890.115□(이동국 방향)

⑶ 824.025□∼848.985□(기지국 방향),

869.025□∼893.985□(이동국 방향). (단, 이동전화 사업자간 협         의하여 설치·운용하는 무선설비에 한함)

나. □제2호□ □가□ 내지 □다□의 조건을 만족할 것

다. □가□의 송신주파수대 이외에서 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

⑴ 송신주파수대의 끝으로부터 180□이상 떨어진 주파수에서     30□의 분해대역폭으로 측정한 경우 기본주파수의 평균전력    보다 45□이상 낮을 것

⑵ 송신주파수대의 끝으로부터 1.365□이상 떨어진 주파수에서    30□의 분해대역폭으로 측정한 경우 다음과 같을 것

□ 기본주파수의 평균전력이 33□m 이상인 것은 기본주파수의 평균전력보다 60□이상 낮을 것

□ 기본주파수의 평균전력이 28□m이상 33□m미만인 것은 측정한 평균전력이 -27□m이하일 것

□ 기본주파수의 평균전력이 28□m 미만인 것은 기본주파수의 평균전력보다 55□이상 낮을 것

⑶ 송신주파수대의 끝으로부터 2.510□이상 떨어진 주파수에서  100□ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 １13□m이하 일 것

라. 중계신호가 없는 경우의 상온에서의 잡음전력은 송신급전단에서  1.23□의 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 다음과 같을 것

⑴ 기본주파수의 평균전력이 10□m을 초과하는 것은 4□m이하

⑵ 기본주파수의 평균전력이 0□m초과 10□m이하인 것은 -36□m이하

⑶ 기본주파수의 평균전력이 0□m이하인 것은 -46□m이하

마. 기지국을 대향하는 공중선은 지향특성을 가질 것

부   칙

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 본문 □제2호 나목의 ⑶ 및  제3호 나목의 ⑶□의 규정은 2003년 1월 1일부터 시설되는 이동전화용 무선설비(□기지국과 이동국을 중계하는 무선설비□를 포함한다. 이하 같다)부터 적용하고, 2003년 1월 1일 이전에 무선국 허가를 받아 시설한 이동전화용 무선설비에 대하여는 2012년 1월 1일부터 적용한다.

2. (경과조치) 이 고시 시행 이전에 무선국허가를 받아 운용중에 있는 디지털방식의 이동전화용 무선설비는 이 고시에 적합한 것으로 본다. 다만, 이미 시설되었거나 향후 시설될 896□이상  900□이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선설비에 전파간섭을 주는 경우에는 본문 □제2호 다□의 규정에 적합하도록 조치하여야 한다.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이      개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1. 진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

3. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

4. 온 도

신청한 동작온도 범위가 최소한(-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하        는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한     경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우     에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의      정보통신기기 인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가     적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야     한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이        이란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의            ±10%  범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우        에는 임의의 범위내에서 처음 시작 전원전압, 중간전원전압, 마지막        전원전압에서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한        경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 1분경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

가. 송신장치

(1) 주파수 허용펀차, 점유주파수대역폭, 스퓨리어스발사강도는 규칙            제104조제2항의 규정에 의한 조건.

(정보통신부고시 제1998 - 124호 : 기술적조건 참조)

(2) 공중선전력의 허용치는 규칙 제16조의 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제16조(상한50%, 하한50%)

(3) 기타 정보통신부장관이 따로 정하여 고시하는 기술적조건에 적합할         것.

(정보통신부고시 제1998 - 124호 : 기술적조건 참조)

나. 수신장치

부차적으로 발생되는 전파등의 한도는 규칙 제25조의 규정에 의한 조건

※ 규칙 제25조(부차적 전파등의 한도) 부차적으로 발생되는 전파가 다른       무선설비의 기능에 지장을 주지 아니하는 한도는 다음 각호와 같다.

1. 수신공중선으로부터 복사되는 전파의 강도가 복사하는 위치에서            1.8킬로미터의 거리에서 매미터 0.3마이크로볼트이하일 것.

2. 수신공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중회로를 사용하여 측정한         경우에 그 회로의 전력이 4,000마이크로 마이크로와트 이하일 것.

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.