기술표준원 고시 제 2000 - 153 호(2000.7. 7)

전기용품안전인증의 표시에 관한 규정

제 1 조 [목적]

이 고시는 전기용품안전관리법 시행규칙 (이하 "시행규칙"이라 한다) 제14조의 규정에 의한 전기용품 안전인증의 표시 및 기타 필요한 표시에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 [안전인증의 표시 등]

시행규칙 제14조의 규정에 의한 안전인증의 표시 및 기타 필요한 표시는 과 같으며 개별 전기용품 안전기준에서 정한 것은 개별기준에 따른다.

[별표1]

제 3 조 [표시의 시기]

전기용품 안전인증의 표시는 국내제품인 경우 출고전에 표시하고 수입제품인 경우에는 통관전에 하여야 한다.

제 4 조 [표시방법 등]

제2조의 규정에 의한 안전인증 표시를 할 때에는 다음 각 호에 따라 표시하여야 한다.

1. 제품명칭의 표시는 전기용품안전관리법 시행규칙에서 정한 명칭으로 표시하여야 한다.

2. 안전인증마크는 안전인증번호와 인접하여 표시하여야 한다.

3. 제2조에 의한 표시는 당해제품에 쉽게 식별이 될 수 있는곳에 떨어지지 않도록 부착하거나, 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시하여야 한다. 다만, 제품의 구조상 당해제품에 표시하기 어려운 경우에는 꼬리표 또는 포장지에 표시할 수 있다.

4. 제품사용설명서를 작성할 때에는  "제품사용설명서 작성 표준용어"를 참고할 수 있다.

[별표2]

5. 전선중에는 ①불소수지절연전선이외의 것에 있어서는 전선의 표면에 1m이하마다(600V고무절연전선, 고무코오드, 기타 표면에 표시하기 곤란한 것에 있어서는 절연 피복안에 넣은 테이프에 연속하여)쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시할 것. 다만, 코오드 이외에 것에 있어서는 1권마다 안전인증 및 정격전압을 꼬리표에 표시할 때에는 안전인증번호 및 정격전압을(네온전선을 제외한다)을 생략할 수 있다.

② 불소수지절연전선에는 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 1권마다 꼬리표에 표시할 것.

6. 전구류의 경우 표면의 보기 쉬운 곳 및 포장지 표면의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 매제품마다 표시할 것. 다만, 소형전구 및 장식용 전구, 백열전구중 제품에 표시하기 곤란한 것으로서 매제품마다 포장하는 것에 있어서는 안전인증마크, 안전인증번호를 제외한 표시사항은 포장지 표면의 보기 쉬운 곳에 표시할 수도 있고, 매제품마다 포장을 하지 않는 것은 안전인증번호중 제품분류와 지역구분은 제외하여 표시할 수 있다.

7. 전자파장해 또는 전자파내성 시험을 거친제품에 있어서는 EMI 또는 EMI/EMS 마크를 표시할 수 있으며 제품의 크기에 따라 신축성이 있게 크기를 조정할 수 있다.

제 5 조 [아프터서비스표시]

"전기용품의 표시" 사항란에 아프터서비스를 위한 전화번호나 소재지 등의 연락처를 표시하여야 한다.

부    칙

제 1 조 [시행일]

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.