◎ 전파연구소고시  제 2000 - 72호

정보통신기기인증규칙 제4조제2항, 제6조제3항, 제7조제2항, 제8조제4항, 제10조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 고시(□정보통신기기인증을위한세부운영지침□이라 한다) 합니다.

2000년 6월  1일

전 파 연 구 소 장

정보통신기기인증을위한세부운영지침

제1조(목적) 이 지침은 정보통신기기인증규칙(이하 □규칙□이라 한다) 제4조제2항, 제6조제3항, 제7조제2항, 제8조제4항, 제10조제1항의 규정에 의하여 정보통신기기 인증에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인증이 면제되는 정보통신기기의 수량) 규칙 제4조제2항의 규정에 의하여 인증이 면제되는 정보통신기기의 수량은 다음 각호와 같다.

1. 시험·연구를 위하여 제조(또는 제작)하거나 수입하는 인증대상 정보통신기기 : 5대이하

2. 전시회·경기대회 등 행사에 사용하기 위한 것으로서 판매를 목적으로 하지 아니하는 인증대상 정보통신기기 : 5대이하

3. 여행자가 판매를 목적으로 하지 아니하고 자신이 사용하기 위하여 반입하는 형식승인 또는 전자파적합등록 대상기기 : 1대

4. 외국의 기술자가 국내 산업체 등의 필요에 의하여 일정기간내에 반출하는 조건으로 반입하는 인증대상 정보통신기기 : 5대이하

제3조(기술기준 적합여부 확인방법등) ①규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 기술기준에의 적합여부를 확인하는 방법은 다음 각호에서 정한 바에 의한다.

1. 규칙 제6조제1항제2호가목의 규정에 의하여 전기통신기본법 제25조의 규정에 의한 기술기준 : 한국정보통신기술협회에서 정하는 전기통신단말장치시험방법(TTA.KO-05.0028)  및  정보통신기기의전기안전에관한 표준(TTA.IC-950)을 준용한다.

2. 규칙 제6조제1항제2호나목의 규정에 의하여 전파법 제45조의 규정에 의한 기술기준 : 전파연구소에서 정하는 형식검정합격기준및형식등록기준을 준용한다.

3. 규칙 제6조제1항제2호다목의 규정에 의하여 전파법 제56조의 규정에 의한 전자파장해기기의 전자파장해방지기준 및 전자파로부터 영향을 받는 기기의 전자파로부터의 보호기준 : 전파연구소에서 정하는 전자파장해방지시험방법 및 전자파보호시험방법을 준용한다.

②소장은 규칙 제5조제1항제7호의 규정에 의한 시험성적서가 제1항 각호의 규정에 적합하게 시험되었는지를 확인하여야 한다.

제4조(기기부호등) ①규칙 제7조제2항 및 별표 7나목의 규정에 의한 기기부호는 다음 각호와 같다.

1. 규칙 제3조제1항의 규정에 의한 형식승인을 얻어야 하는 전기통신기자재 : 별표 1

2. 규칙 제3조제2항 및 제3항의 규정에 의한 형식검정을 받거나 형식등록을 하여야 하는 무선설비의 기기 : 별표 3제2호가목의 기호 준용

3. 규칙 제3조제4항의 규정에 의한 전자파적합등록을 하여야 하는 전자파장해기기 및 전자파로부터 영향을 받는 기기 : 별표 2

②규칙 제7조제2항의 규정에 의하여 소장이 정하는 형식기호의 표시는 별표 3과 같다.

제5조(변경신고의 범위등) ①규칙 제8조제1항 및 제4항의 규정에 의하여 기술기준과 관련이 있는 사항의 변경으로서 인증서를 교부받은 자가 소장에게 신고하고 사용할 수 있는 범위는 다음 각호와 같다.

1. 전원부의 부품 및 회로변경

2. 기간통신망과 직접 접속되는 부분의 부품 및 회로 변경(형식승인의 경우에 한한다)

3. 정보통신기기의 전기안전에 관한 표준(TTA.IC-950) 1.5절의 부품, 1.6절의 전원인터페이스, 2.9절의 연면거리, 공간거리 및 절연거리에 해당하는 항목 또는 기기 외관의 구조물(엔클로우져)의 구조 및 재질 변경(형식승인의 경우에 한한다)

4. 공중선의 대치 또는 RF부분의 부품 및 회로 변경(형식검정 또는 형식등록의 경우에 한하며, 형식기호에 영향을 주지 않아야 한다)

5. 다음 각목에 해당하는 변경(전자파적합등록의 경우에 한한다)

가. 등록기기의 내부 구성품의 재배치 또는 회로소자의 대치, 추가 및 삭제로 인한 변경

나. 완제품으로 등록을 한 기기의 구성품의 추가 또는 대치로 인한 변경

다. 다수의 소자로 구성된 회로를 동일한 기능의 단일칩으로 고집적화하는 변경

라. 형식이 다른 구성품과 등록기기의 구성품을 동시 또는 선택적으로 사용할 수 있도록 하는 변경

②규칙 제8조제2항 및 제4항의 규정에 의하여 제1항에서 정한 사항 외의 변경으로서 인증서를 교부받은 자가 소장에게 신고하여야 할 범위는 다음 각호와 같다.

1. 기술기준과 관련이 없는 회로·외관·구조 등을 변경하는 경우

가. 모델명 변경

나. 외형은 원형을 해치지 않는 범위내에서 10% 이하의 칫수·형상의 변경(형식검정 및 형식등록의 경우에는 이동용 또는 휴대용의 것은 제외하며, 전자파적합등록의 경우에는 설계·구조 변경은 제외한다)

다. 기타 기술기준과 관련없는 사항의 변경

2. 인증받은 자의 상호 또는 성명 등을 변경하는 경우

가. 상속, 법인의 합병 또는 분할이나 양도 등으로 인하여 인증받은 자의 상호명, 성명 또는 주소 변경

나. 제조국가 및 제조자의 변경

3. 이미 인증 받은 기기에 대하여 인증받은 자외의 자가 부착하는 상표로 변경하는 경우(모델명을 추가하여 변경하는 경우를 포함하며, 인증받은 자외의 자가 인증을 받고자 하는 때에는 규칙 제5조의 규정에 의한 인증신청을 하여야 한다)

③인증서를 교부받은 자가 규칙 제8조제1항 및 제2항의 규정에 의하여 변경신고를 하는 경우에는 다음 각호의 변경사실을 증명하는 서류를 첨부하여 소장에게 제출하여야 한다.

1. 제5조제1항 각호의 1에 해당하는 경우 : 시험성적서, 규칙 제5조제1항 각호중 변경후 해당하는 서류

2. 제5조제2항제1호에 해당하는 경우 : 규칙 제5조제1항 각호중 변경후 해당하는 서류

3. 제5조제2항제2호에 해당하는 경우 : 법인등기부등본, 사업자등록증 사본 및 상호 약정계약서등 해당하는 서류

4. 제5조제2항제3호에 해당하는 경우 : 사진 및 상호 약정계약서등

제6조(시험·확인) 소장은 규칙 제10조제1항의 규정에 의하여 인증을 받은 정보통신기기의 시험·확인 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 다음 각호의 정보통신기기를 중점 관리할 수 있다.

1. 지정시험기관의 성능시험, 유관기관 검사 등에서 부적합 판정을 받은 정보통신기기

2. 행정조치를 받은 사실이 있는 인증받은 자의 정보통신기기

3. 대량으로 유통되어 일반 소비자가 많이 사용하는 정보통신기기

4. 소비자 보호를 위한 유관기관이나 단체 등에서 요청하는 정보통신기기

5. 허가, 신고 없이 사용하는 무선설비의 기기

6. 규칙 제8조제1항의 규정에 의하여 기술기준과 관련 있는 사항을 변경신고한 사실이 있는 정보통신기기

7. 기타 소장이 시험·확인을 위하여 필요하다고 인정하는 정보통신기기

제7조(시험·확인 대상기기의 확보등) ①규칙 제10조제1항 단서의 규정에 의한 정보통신기기의 인증에 관한 사항의 이행여부를 확인하기 위하여 인증받은 자로부터 정보통신기기 또는 그 시험성적서를 제출받아 시험또는 확인할 수 있는 정보통신기기는 다음 각호와 같다.

1. 규칙 제10조제3항의 규정에 의한 시정명령 등에 따른 조치가 완료된 경우로서 당해 기기에 대한 시험 또는 확인이 필요한 정보통신기기

2. 구입하기 어려운 고가의 정보통신기기

3. 일반적으로 많이 사용되지 않는 경우로서 시험후 처분하여 활용하기 어려운 정보통신기기

4. 대량으로 유통되어 일반 소비자가 많이 사용하는 정보통신기기

5. 소비자 보호를 위한 유관기관이나 단체 등에서 시험을 요청하는 정보통신기기

6. 기타 소장이 필요하다고 인정하는 정보통신기기

②규칙 제10조제1항 본문 및 제1항의 규정에 의한 시험대상 정보통신기기를 확보하는 방법은 다음 각호와 같다.

1. 유통중인 기기는 현지에서 선정한 후 인증을 받은 자의 동의를 얻어 직접 반입 또는 유통현장에서 직접 구매

2. 유통 대기중인 기기는 인증을 받은 자의 동의를 얻어 보관장소에서 선정하여 반입

③제2항의 규정에 의한 시험대상 정보통신기기의 반입수량은 3대이하로 하며, 기기선정 및 반입에 필요한 시험 대상기기 반입요구서는 별지 제1호서식에 의한다.

제8조(시험 등) ①소장은 제7조의 규정에 의하여 확보한 기기는 기술기준에 적합한지 여부를 확인하기 위하여 다음 각호의 1과 같이 시험을 실시하여야 한다.

1. 규칙 제3조제2항 및 제3항의 규정에 의한 형식검정 및 형식등록기기에 대한 시험은 다음 각목의 측정 사항에 대하여 상온의 정격전압하에서 시험을 실시하되 제3조제1항제2호를 준용한다.

가. 주파수

나. 정격출력

다. 스퓨리어스 발사강도

라. 점유주파수 대역폭

마. 전계강도(규칙 제3조제3항 및 별표3제6호·제14호의 기기에 한한다)

바. 기타 필요한 사항

2. 규칙 제3조제4항의 규정에 의한 전자파적합등록기기에 대한 시험은 다음 각목의 시험환경조건 및 시험항목에 따라 실시하되 제3조제1항제3호를 준용한다.

가. 전자파장해방지시험은 방사시험 및 전도시험을 실시하며, 방사시험은 규정된 야외시험장에서 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 대용시험장(10M법)에서 방사시험을 하는 경우에는 야외시험장과 대용시험장의 시험결과가 상호 대등한 관계가 있는 경우에 한하며, 시험결과가 상이할 때에는 야외시험장의 시험결과를 적용한다.

나. 전자파보호시험은 인증당시의 시험항목 및 규정된 시험환경에서 시험을 실시한다.

3. 규칙 제3조제1항의 규정에 의한 전기통신기자재에 대한 시험은 제3조제1항제1호를 준용한다.

②소장은 성능 이외의 인증사항에 대한 이행여부를 확인하기 위하여 다음 각호의 사항을 확인할 수 있다.

1. 인증받은 정보통신기기의 구조·설계·형식 등이 임의로 변경되었는지의 여부

2. 변경신고한 기기의 적합성 여부

3. 기타 관계규정의 이행여부 등

③인증을 받은 자가 시험에 참여하기를 희망하는 때에는 입회하게 할 수 있다.

제9조(결과통보등) 소장은 제7조제1항 및 제2항의 규정에 의하여 반입 또는 구매한 정보통신기기에 대하여 제8조제1항의 규정에 의한 시험을 실시한 후 인증을 받은 자에게 시험결과를 통보하여야 한다.

제10조(반입 또는 구매한 기기의 처리) ①소장은 제7조제2항의 규정에 의하여 반입한 정보통신기기는 제9조의 규정에 의한 시험결과 통보시 당해 기기를 반환하여야 한다.

②제7조제2항의 규정에 의하여 구매한 기기에 대한 처리는 체신관서 물품처리세칙을 준용한다.

부    칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

형식승인을 얻어야 하는 전기통신기자재의 부호(제4조제1항제1호관련)

기기분류	기 기 명	기기부호
1. 단말기기류	전화기(헤드셋전화기 포함) 다기능 전화기(시계, 라디오, TV 또는 도어폰 등 전화기능과 관계 없는 기능이 추가된 전화기) 전화기와 함께 사용되는 접속기기 (인터넷전화기, 전화기용커넥터, 회의용 브릿지, 회선어댑터, 번호표시기, 착신표시기, 통화감지기, 통화시간기록기, 자동다이얼기, 장거리자동 전화발신제어기, 착신전환기, 자동응답기 등) 코드없는전화기 팩시밀리기기(전화기 부가기능을 가진 기기 포함) 영상전화기 전화기능을 내장한 복합단말기기 (홈오토메이션, 비디오도어폰 등) 공중전화기 디지털 코드없는 전화기 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색 단말기 다이얼링 기능이 없는 모뎀(카드식 포함) 다이얼링 기능이 있는 모뎀(카드식 포함) 팩시밀리 모뎀(데이터겸용 카드식 포함) 근거리데이터채널 모뎀(원격통신용, LADC) 무선 모뎀	A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A26

기기분류	기 기 명	기기부호
	신용카드조회 단말기기 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융단말기기, 정보검색용 단말기기, 현금자동취급기 등) PC에 장착되는 정보통신 단말기기 영상전송기(사진전송기, 화상회의기기 포함) 코덱 다기능보조기기(자동텔레마케팅 다이얼링방식 기기) 아날로그 통신망에 사용되는 데이터보호기기 비상통보기기(화재, 가스, 침입, 장치고장 등의 통보를 위한 장치 등) 원격검침용 통신기기 원격제어기기 통신설비 유지 보수용 시험기기 회선장애 감시기기 가입자보호기 ISDN 망종단기기(NTE) ISDN 단말기기(ISDN전화기, 터미널어댑터, S인터페이스카드 등) ISDN 다기능기기(ISDN영상기기, ISDN 복합단말기기, G4팩시밀리, SDN라우터 등) 접속커넥터 디지털가입자회선 단말기기	A32 A33 A34 A35 A36 A41 A42 A43 A44 A45 A51 A52 A53 A61 A62 A63 A71 A81

기기분류	기 기 명	기기부호
2. 시스템류 가. 시스템 나. 시스템 부속물(주된 시스템과 함께 사용되는 부수적인 기기 또는 장치를 말한다.)	기타(달리 분류되지 아니한 단말기기류) 전화교환기(회선감시 및 응답용 콘솔 포함) 데이터교환기 전화/데이터 겸용 교환기(ISDN교환기 포함) 구내교환기(PBX) ATM교환기 키폰시스템 키폰과 구내교환기(PBX)의 혼합시스템 자동음성처리시스템(카드식 포함) 전자사서함시스템(카드식 포함) 자동착신방식(DID)기능이 있는 멀티미디어 서버(server) 기간통신망에 자가통신설비를 접속하기 위한 인터페이스 설비 전기통신망에 직접 접속되는 호출장치 응답 서비스에 사용되는 집선 장치 시스템에 사용되는 부속물 및 구성품 - 다중회선 키폰, 회선카드, 부속전화기 또는 호출기 - 모뎀, 통화녹음기, 특수한 수화기, 영상기기, 유지보수용 기기 - 시스템 전단에서 사용되는 회선스위 치(팩시밀리, 전화 또는 모뎀용)	A99 B11 B12 B13 B14 B15 B21 B31 B41 B42 B43 B51 B52 B61 B62

기기분류	기 기 명	기기부호
3. 회선종단장치류 4. 전송망 기자재류	기타(달리 분류되지 아니한 시스템 및 시스템 부속물) 채널서비스유닛(CSU)기능을 가진 기기 채널서비스유닛(CSU)이 내장된 디지털 통신장치 채널서비스유닛(CSU)에 접속되는 다중화장치, 채널뱅크 또는 디지털통신장치 원격고장진단 등의 기능을 가진 디지 털 서비스용 부속기기 광통신용 회선종단장치 근거리(LAN)전송장치, 원거리(WAN)전송 장치(통신망에 직접접속되는 기능이 있는 장치에 한함) PCM단국장치 기타(달리 분류되지 아니한 회선종단장치류) 진폭변조기 주파수변조기진폭변조기 주파수변조기(무선) 텔레비젼신호처리기 증폭기 분기기 분배기 보호기	B99 C11 C12 C13 C14 C21 C31 C41 C99 D11 D12 D13 D14 D21 D22 D23 D24

기기분류	기 기 명	기기부호
	가입자컨버터 가입자컨버터(무선) 동축케이블 케이블모뎀 직렬단자 기타(달리 분류되지 아니한 전송망 기자재류)	D31 D32 D41 D51 D61 D99

[별표 2]

전자파적합등록을 하여야 할 전자파장해기기 및 전자파로부터

영향을 받는 기기의 부호(제4조제1항제3호관련)

기기분류	기 기 명	기기부호
1. 컴퓨터류 2. 컴퓨터주변기기류 가. 출력장치	퍼스널컴퓨터 노트북컴퓨터 사무용컴퓨터 공업용컴퓨터 산업용컴퓨터 대형컴퓨터 중형컴퓨터 소형컴퓨터 판탑컴퓨터 워크스테이션 서 버 터미널 포스시스템 포터블컴퓨터 네트워크컴퓨터 일체형컴퓨터 범용컴퓨터 기타(달리 분류되지 아니한 컴퓨터류) 모니터 LCD모니터	A011 A012 A013 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A900 B011 B012

기기분류	기 기 명	기기부호
나. 입력장치	TFT모니터 PDP모니터 프린터 플로터 프로젝터 카드리더기 분배기 공유기 기타(달리 분류되지 아니한 출력장치류) 마우스 키보드 드래프팅-머신 PC 게임기 조이스틱 디지털카메라 디지털비디오카메라 PC 카메라 스캐너 바코드스캐너 지문인식기 전자칠판 디지타이져 터치스크린	B013 BO14 B021 B022 B023 B024 B031 B032 B900 C011 C012 C013 C014 C015 C021 C022 C023 C031 C032 C033 C034 C041 C042

기기분류	기 기 명	기기부호
다. 저장장치 라. 콘트롤러	트랙볼 타블렛 복합기기 기타(달리 분류되지 아니한 입력장치류) 외장형 HDD 외장형 FDD 외장형 CD ROM DRIVE 외장형 CD-RW DRIVE 외장형 DLT DRIVE 외장형 DAT DRIVE 외장형 TAPE DRIVE 외장형 광자기디스크 드라이브 디스크어레이 RAID 쥬크박스 MP3 PLAYER 기타(달리 분류되지 아니한 저 장장치류) 스위치 허브 컨버터 콘트롤장치 리피터 이더넷아답터	C043 C044 C045 C900 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D021 D022 D023 D900 E011 E012 E013 E014 E015 E016

기기분류	기 기 명	기기부호
마.기타 3. 컴퓨터내장구성품류 가. 보드 나. 저장장치	영상처리시스템 기타(달리 분류되지 않은 콘트롤장치류) 달리 분류되지 않은 컴퓨터 주변기기류 마더보드 VGA카드 사운드카드 TV수신카드 인터페이스카드 CONTROL카드 RISER카드 LAN카드 이더넷카드 전원보드 기타(달리 분류되지 아니한 보 드류) HDD FDD	E021 E900 F900 G011 G012 G013 G014 G015 G016 G017 G021 G022 G031 G900 H011 H012

기기분류	기 기 명	기기부호
다. 전원공급기 라. 기타 4. 유선통신단 말기기류	CD-ROM DRIVE CD-RW DRIVE DVD DRIVE DAT DRIVE DLT DRIVE TAPE DRIVE 광디스크 DRIVE ZIP DRIVE JAZZ DRIVE 기타(달리 분류되지 아니한 저장장치류) 전원공급기 기타(달리 분류되지 아니한 전원공급기류) 달리 분류되지 아니한 컴퓨터 내장구성품류 팩시밀리기기 모뎀 신용카드조회 단말기기 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융단말기기, 정보검색용 단말기기, 현금자동취급기 등) PC에 장착되는 정보통신 단말기기 영상전송기(사진전송기, 화상회의기기 포함)	H021 H022 H023 H024 H025 H026 H027 H028 H029 H900 I011 I900 J900 K011 K012 K013 K014 K015 K016

기기분류	기 기 명	기기부호
	코덱 G4팩시밀리 전화교환기 데이터교환기 전화/데이터 겸용 교환기(ISDN교환기 포함) 구내교환기(PBX) ATM교환기 키폰시스템 키폰과 구내교환기(PBX)의 혼합시스템 채널서비스유닛(CSU)기능을 가진 기기 채널서비스유닛(CSU)이 내장된 디지털통신장치 채널서비스유닛(CSU)에 접속되는 다중화장치 광전송장치 PCM단국장치 케이블모뎀 기타(달리 분류되지 아니한 유선통신 단말기기로서 전자파장해기기 및 전자파로부터 영향을 받는 기기라고 인정하는 기기)	K017 K018 K021 K022 K023 K024 K025 K026 K027 K031 K032 K033 K034 K035 K041 K900

[별표 3]

형식기호의 표시(제4조제2항관련)

1. 형식표시에 관한 지정항목

항 목 구 분	기종	용도	사용환경	합격자	방식	주파수	송 · 수 신 의 구 별	전력	전파형식	채널
경보자동수신기	○	○	○	○	○
구명정용 휴대무선전신기기	○	○	○	○	○			○
무선방위 측정기	○	○	○	○	○
의무항공기국에 시설하는 무선설비의 기기	○	○	○	○	○	○		○	○	○
경보자동전화장치	○	○	○	○	○
비상위치지시용 무선표지설비	○	○	○	○	○	○		○	○
단측파대의 전파를 사용하는 무선국용 무선전화의 송신장치 및 수신장치의 기기	○	○	○	○			○	○	○	○
선박에 설치하는 무선항행을 위한 레이다(자동레이다푸롯팅장치를 제외한다)	○	○	○	○				○	○
선박에 설치하는 무선항행을 위한 레이다에 부가하는 자동레이다푸롯팅장치	○	○	○	○
선박국용 양방향무선전화장치	○	○	○	○		○	○	○	○	○
디지틀선택호출장치의 기기	○	○	○	○	○
협대역직접인쇄전신장치의 기기	○	○	○	○
해상이동업무용 디지털선택호출장치의 기기중 송신장치의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
해상이동업무용 디지털선택호출장치의 기기중 수신장치의 기기	○	○	○	○		○	○		○	○
해상이동업무용 디지털선택호출장치의 기기중 송수신장치의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○

항 목 구 분	기종	용도	사용환경	합격자	방식	주파수	송 · 수 신 의 구 별	전력	전파형식	채널
디지털선택호출전용수신기	○	○	○	○
네비텍스수신기	○	○	○	○
수색구조용 레이다트랜스폰더의 기기	○	○	○	○	○			○
위성비상위치지시용 무선표지설비의 기기	○	○	○	○	○	○		○
간이무선국용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
단측파대의 전파를 사용하는 무선국용 무선전화의 송신장치 및 수신장치의 기기	○	○	○	○			○	○	○	○
기상원조국용 라디오존데 및 라디오 로봇트기기	○	○	○	○	○	○		○	○
라디오부이의 기기	○	○	○	○	○	○		○	○
F3E·G3E전파를 사용하는 송신 및 수신장치의 기기(형식검정대상 기기를 제외한다)	○	○	○	○		○	○	○	○	○
고주파전류를 이용하는 의료용설비의기기	○	○		○		○		○
무선호출국용 무선설비의 기기	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
이동가입무선전화장치의 기기	○	○	○	○	○	○	○	○	○
개인휴대통신용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○
900MHz대의 무선데이타통신용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○
주파수공용무선전화장치	○	○	○	○	○	○	○	○	○

항 목 구 분	기종	용도	사용환경	합격자	방식	주파수	송 · 수 신 의 구 별	전력	전파형식	채널
특정소출력무선국용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
생활무선국용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
미약전파를 사용하는 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○		○
해상이동전화용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
위성휴대통신무선국용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
아마추어무선국용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○	○
무선탐지업무용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○
가입자회선용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○
긴급무선전화용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○
무선CATV용 무선설비의 기기	○	○	○	○		○	○	○	○

2. 형식에 관한 기호

구분	내 용						기호
가. 기종	무선전신경보자동수신기						W
	무선전화경보자동수신기		무선전화경보신호에 전파를 수신할 때 확성기가 동작하는 것				WA
			무선전화경보 신호에 전파를 수신할 때 가청경보기가 동작하는 것				WB
			무선전화경보 신호의 전파를 수신할 때 확성기 및 가청경보기가 동작하는 것				WC
	구명정용 휴대무선전신기기						L
	무선방위 측정기			의무비치용		중파무선방위 측정기	DA
						중단파무선방위 측정기	DB
						겸용무선방위 측정기	DC
				임의비치용		중파무선방위 측정기	DAA
						중단파무선방위 측정기	DBB
						겸용무선방위 측정기	DCA
	의무항공기국에 시설하는 무선설비의 기기						A
	경보자동전화장치						T
	비상위치 지시용 무선표지설비						I
	단측파대의 전파를 사용하는 무선국용 무선전화의 송신장치 및 수신장치의 기기					항공이동업무의 기기	SSS
						육상이동업무의 기기	SS
						해상이동업무의 기기	S
	선박에 설치하는 무선항행을 위한 레이다	제1종 레이다			표시면의 유효직경 34Cm이상		RAL
					표시면의 유효직경 25Cm이상 34Cm미만		RAM
					표시면의 유효직경 18Cm이상 25Cm미만		RAS
		자동레이다푸롯팅 기능을 가진 제1종 레이다					RAA
		제2종 레이다					RB
	선박에 설치하는 무선항행을 위한 레이다	제3종 레이다					RC
		제4종 레이다					RD
		선박에 설치하는 무선항행을 위한 레이다에 부가하는자동레이다 푸롯팅장치					RP

구분	내 용				기호
	선박국용 양방향 무선전화장치				VA
	디지틀선택호출장치의 기기			선박국용	SA
				해안국용	SB
	협대역직접인쇄전신장치의 기기				SN
	해상이동업무용 디지틀선택 호출장치의 기기			MF·HF송수신장치	SH
				VHF송수신장치	SV
	디지틀선택호출전용수신기			MF전용수신기	MR
				MF·HF전용수신기	HR
				VHF전용수신기	VR
	네비텍스수신기				NR
	수색구조용 레이다트랜스폰더의 기기				SR
	위성비상위치지시용 무선표지설비의 기기				SE
	간이무선국용 무선설비의 기기	주파수공용방식의 기기			ETRS
		주파수공용방식 이외의 기기			E
	기상원조용 리디오존데 및 라디오 로봇트의 기기				P
	라디오부이의 기기				B
	F3E·G3E 전파를 사용하는 송신 및 수신장치의 기기(형식검정 대상기기를 제외한다)				V
	고주파전류를 이용하는 의료용설비의 기기				H
	무선호출국용 무선설비의 기기				CA
	이동가입무선전화장치의 기기		육상이동국의 송수신장치		MCA
			기지국의 송수신장치 및 중계장치		MCA1
	개인휴대통신용 무선설비의 기기				PCS

구분	내 용				기호
	900MHz대의 무선데이타통신용 무선설비의 기기				DATA
	주파수공용 무선전화장치	육상용			CCCA1
		해상용			CCCA2
		중계장치 및 이동중계국의 송·수신기기			CCCA
	특정소출력무선국용 무선설비의 기기				LARN
	생활무선국용 무선설비의 기기				CB
	미약전파를 사용하는 무선설비의 기기		전파법시행령 제30조제1호에 해당하는 기기		LPD1
			전파법시행령 제30조제2호에 해당하는 기기		LPD2
	해상이동전화용 무선설비의 기기				MCP
	위성휴대통신무선국용 무선설비의기기				GM PCS
	아마추어무선국용 무선설비의 기기			HF대 기기	HAM1
				VHF/UHF대 기기 등	HAM2
	무선탐지업무용 무선설비의 기기				RLS
	가입자회선용 무선설비의 기기		2.3□ 주파수대를 사용하는 기기		WLL1
			26□ 주파수대를 사용하는 기기		WLL2
	긴급무선전화용 무선설비의 기기				ERT
	무선CATV용 무선설비의 기기		2.5□ 주파수대를 사용하는 기기		CATV1
			25□ 주파수대를 사용하는 기기		CATV2
나. 용도	육상건조물 안에서 사용하는 것				I
	육상건조물 밖에서 사용하는 것				O
	상기외의 특수한 조건하에 사용하는 것				S

구분	내 용			기호
다. 사용 환경	0℃ 내지 (+)40℃ 까지의 온도에서 사용하는 것			1
	(-)10℃ 내지 (+)50℃ 까지의 온도에서 사용하는 것			2
	(-)20℃ 내지 (+)50℃ 까지의 온도에서 사용하는 것			3
	(-)15℃ 내지 (+)50℃이상의 온도에서 사용하는 것			4
라. 합격 자	신청인의 성을 표시하는 영문자 1자
마. 방식	무선전신경보자동수신기		무선전신경보 신호로서 동작하는것	1
	무선전화경보 자동수신기	부가확성기또는 부가가청경보기 를 갖는것	항행경보신호를 수신하기 위하여 장치를 설치하는 것	2
			항행경보신호를 수신하기 위하여 장치를 설치하지 아니하는 것	3
			항행경보신호를 수신하기 위하여 장치를 설치하는 것	4
		부가확성기또는 부가가청경보기 를 갖지 않는것
			항행경보신호를 수신하기 위하여 장치를 설치하지 아니하는 것	5
	구명정용휴대 무선전신기기	전원에 수동발전기를 사용하는 것		LC
		전원에 건전지를 사용하는 것		LB
	무선방위측정기	청각식		DE
		브라운관식		DB
		지시계식		DM
		자동방위측정기		DA
		기타		DX
	의무항공기국에시설하는송신및 수신설비의기기	고도 9,000m이상에서 사용하는 것		AA
		고도 6,000m이상 9,000m미만에서 사용하는 것		AB
		고도 6,000m미만에서 사용하는 것		AC

구분	내 용			기호
	비상위치지시용무선설비의기기·경보자동전화장치	해면에서 사용하는 것		IB
		구명정·단정 또는 구명벌에서 사용하는 것		IL
	디지털선택호출장치의 기기	1,605.5 KHz이상 26,175KHz이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선설비에 장치하는 것		1
		무선통신규칙 부록 제18호의 표에 기재된주파수의 전파를 사용하는 무선설비에 장치하는 것		2
		기타		3
	수색구조용레이다 트랜스폰더의 기기		이탈장치에 장치하는 것	1
			기타	2
	위성비상위치지시용 무선표지설비의 기기		물에서 사용하는 것	1
			기타	2
	주파수측정장치		헤테로다인방식	FH
			개수식	FC
			동조형	FR
			감시장치	FM
			기타	FX
	기상원조국용 송신설비의 기기		라디오존데	PS
			기상용 라디오로봇트	PR
	라디오부이의 기기		선택호출장치가 있는 것	1
			기타	2
	무선호출국용선택호출장치를 사용하는 송수신장치및수신장치의 기기		자가통신용	PA
			공중통신용	PB
	이동가입무선전화통신을 하는 육상이동업무용의 송수신장치		디지털방식	D
	주파수공용 무선전화장치		아날로그 방식	A
			디지털방식	D

구분	내 용		기호
바. 주파수	정보통신기기인증규칙제3조제2항 및 제3항의 규정에 의한 형식검정 및 형식등록대상기기의 전체	1. " /"의 상란에 최저주파수, 하란에 최고주파수를 MHz단위로 하여 표시한다. 다만, 송신 및 수신의 주파수 범위가 다를 때에는 먼저 송신주파수를 기입하고 다음에 수신주파수 순으로 "최저주파수/최고주파수 T, 최저주파수/최고주파수 R"로 표시한다.
		2. 단일주파수 또는 2개이상의 주파수를 사용하는 기기에 있어서는 그 주파수의 각 첫째숫자로 구성되는 숫자를 표시한다
사. 송신· 수신의 구별	송신장치의 경우에는 T, 수신장치의 경우에는 R로 표시한다.
아. 전력	신청전력은 W를 단위로 한 숫자(신청전력이 1,000W이상의 것에 있어서는 KW를 단위로 한 숫자로 표시한다. 그 숫자 표시에 있어서는 그 숫자 앞에 올 기호가 숫자인 경우에는 앞의 숫자와의 사이에 □□□□을 삽입한다. 이 경우에 구비전파의 전력이 서로 상이한 2개 이상으로 되는 때에는 순차로 낮은 주파수로부터 높은 주파수의 전파로 사선에 의하여 서로 분리하여 표시한다.
자. 전파 형식	전파법 시행령 제5조에 규정하는 표시방법에 의하여 표시한다.
차. 찬넬	찬넬수는 그 수를 표시하고 그 숫자앞에 기호로서 숫자가 있는 경우에는 그 숫자간에 □□□□□을 삽입한다.
비 고 : 1. 용도가 2이상인 경우에는 기호를 모두 표시한다. 2. 기종과 용도사이에는 □□□□을 삽입한다. 3. 기종이 2이상인 복합기기는 첫 번째 기종에 대하여 모든 해당 항목을 기재하고, 두 번째 이후 기종부터는 기종앞에 □+□를 삽입하고, 사용환경 및 합격자를 생략한 나머지 해당 항목을 기재한다. 4. 방식이 2이상인 복합기기는 첫번째 방식에 대하여 모든 해당항목을 기재하고, 두번째 이후 방식부터는 □+□를 삽입하고 기종, 용도, 사용환경 및 합격자를 생략한 나머지 해당항목을 차례로 기재한다.

[별지 제1호서식〕

시험 대상기기 반입요구서(제7조제3항관련)

인증받은 자의 상호 또는 성명				사업자등록번호 (주민등록번호)
기기의 명칭		기기의모델명			기기번호
인증번호				인증연월일
담당공무원	성명 : 전화번호 :
정보통신기기인증규칙 제10조 및 정보통신기기인증을위한세부운영지침 제 7조의 규정에 의하여 시험 대상기기로 결정되었으니 위 기기를 년 월 일 까지 전파연구소로 반입하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 전파연구소장 (인)

----------------------------------------------------------------

인증받은 자의 상호 또는 성명				사업자등록번호 (주민등록번호)
기기의 명칭		기기의모델명			기기번호
인증번호				인증연월일
실무담당자	부서명 : 성명 : (인) 전화번호 :
정보통신기기인증규칙 제10조 및 정보통신기기인증을위한세부운영지침 제 제7조의 규정에 의하여 사후관리 확인시험을 위하여 위 기기를 년 월 일 까지 귀소에 반입토록 하겠습니다. 년 월 일 □ □ □ (인) 전파연구소장 귀하